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[bookmark: _Toc8951]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产 5400 吨汽车制动鼓制动盘喷漆线技改项目

	项目代码
	2604-130125-89-02-292523

	建设单位联系人
	祁龙飞
	联系方式
	13832133635

	建设地点
	河北省石家庄市行唐县河北行唐经济开发区南区胜利大街北侧、玉晶路西侧

	地理坐标
	（114 度 30 分56.277 秒， 38 度 23 分 38.156秒）

	国民经济
行业类别
	C3391黑色金属铸造C3670汽车零部件及配件制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十、金属制品业 68 铸造及其他金属制品制造339  其他

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
□扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	行唐县工业和信息化局
	项目审批（核准/
备案）文号）
	行科工备字〔2026〕6 号

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	12.5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
		0	

	专项评价设置情况
	无 

	规划情况
	2023年河北行唐经济开发区管理委员会组织编制完成《河北行唐经济开发区控制性详细规划》。该规划于2023年8月20日取得河北省生态环境厅的审查意见，规划批复文号：冀环环评函【2023】1177号。

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响文件名称：《河北行唐经济开发区控制性详细规划环境影响报告书》；
审查机关：河北省生态环境厅；
审查文件名称：《关于<河北行唐经济开发区控制性详细规划环境影响报告书>的审查意见》
审查文件文号：（冀环环评函〔2023〕1177号）。

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1、与规划符合性分析
2023年，河北行唐经济开发区管理委员会组织编制完成《河北行唐经济开发区控制性详细规划》，该规划河北行唐经济开发区分为南区和北区。本次规划开发区南区范围东至岳霍口村东，南至西正庄村北，西至京昆高速，北至西留营村，总用地面积9.2平方公里；开发区北区范围东至阳关村东，南至明旺乳业，西至郜河东岸，北至上方村北，总用地面积6.02平方公里。河北行唐经济开发区南区以先进装备制造、绿色建材产业为主导产业，北区以现代食品为主导产业。规划期限为2021年至2035年，其中近期为2021年至2025年，远期为2026年至2035年。
园区规划产业和发展方向详见表1-1。
表1-1   规划产业和发展方向一览表
	序号
	园区
	规划产业
	产业发展方向

	1
	南区
	先进制造
	装备
制造
	重点发展机械装备制造，包括阀门、泵业、农机设备等制造，以及智能家居制造，包括智能家电、智能机器人及配件等制造。

	2
	
	
	绿色
建材
	重点发展玻璃、节能环保建材、装配式建筑材料及配件等生产，以及玻璃深加工。

	3
	
	健康产业
	重点发展中药材、保健品等。

	4
	
	包装印刷
	主要发展包装材料及印刷。

	5
	
	家具制造
	主要发展家具及板材制造。

	6
	
	轻工产业
	主要发展鞋品及服装服饰制造、家居用品。

	7
	北区
	现代食品
	依托行唐县良好的农业条件和开发区北区现有的农产品加工产业基础，大力发展现代食品精深加工业。同时加快配套包装材料加工产业的发展，主要包括塑料类食品包装材料、金属类食品包装材料、纸质类食品包装材料、绿色食品包装材料、纳米食品包装材料的加工。


行唐县龙鑫机械制造有限公司原有“年产5400吨汽车制动鼓、制动盘精密铸造项目”位于行唐县经济开发区南区胜利大街北侧、玉晶路西侧，主要生产汽车制动盘、制动鼓等，为汽车配件，符合装备制造产业定位，技改项目位于装备制造产业园内，占地类型为规划的工业用地，符合开发区用地规划和产业规划。河北行唐经济开发区管理委员会已出具关于“年产5400吨汽车制动鼓制动盘精密铸造项目”的选址意见，项目选址符合园区产业规划。行唐县龙鑫机械制造有限公司年产5400吨汽车制动鼓、制动盘精密铸造项目占用两个批次建设用地，两个批次建设用地均已取得土地证、规划许可证，详见附件。
2023年9月利用已有生产车间，对“年产5400吨汽车制动鼓、制动盘精密铸造项目”的喷漆线进行技改：建设一台 XBJ-300 天然气燃烧炉燃烧天然气以替代电做热源，以降低成本，项目建成后全厂的原辅材料、生产工艺、生产规模均不变。
本次技改仍利用已有生产车间，对喷漆线进行技改，喷漆前增加清洗烘干线，提高喷漆质量。故技改项目符合河北行唐经济开发区控制性详细规划。
2、与规划环境影响评价结论符合性分析
规划环境影响评价结论：河北行唐经济开发区控制性详细规划注重经济建设与环境保护的协调发展，在落实本环评中提出的优化调整建议及环境影响减缓对策和措施、采纳公众参与意见的前提下，从环保角度分析，规划的实施对当地经济和环境保护协调发展具有重要指导作用，规划方案可行。
行唐县龙鑫机械制造有限公司“年产5400吨汽车制动鼓制动盘喷漆线技改项目”为汽车零部件及配件生产项目，符合国家和地方产业政策要求，符合园区规划和区域“三线一单”要求。对产生的废水、噪声等污染物均采取了严格的治理措施，污染物均能达标排放。
技改项目为喷漆线技改，喷漆前增加清洗烘干线，提高喷漆质量。技改项目有少量气体挥发对大气环境影响很小；废水污染物主要为COD、石油类等，依据本次评价预测，COD、石油类经处理后最终排放浓度为147.31mg/L、0.228mg/L，符合排放标准；技改项目新增废包装桶为危险废物，委托有资质处置；项目采取了分区防渗措施，环境风险处于可接受水平，综上技改后整体工程对周围环境影响较小。
3、与规划环评审查意见的符合性分析
与《河北行唐经济开发区控制性详细规划环境影响报告书》审查意见（冀环环评函[2023]1177号）符合性分析见下表。



表1-2  技改项目与冀环环评函[2023]1177号的符合性
	序号
	冀环环评函[2023]1177号文件
	技改项目
	符合性

	1
	 落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。
	对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，现有项目“年产5400吨汽车制动鼓、制动盘精密铸造项目”不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合环办环评[2018]24号文件要求，满足园区“三线一单”要求。本技改项目为喷漆线技改，喷漆前增加清洗烘干线，提高喷漆质量。技改项目有少量气体挥发对大气环境影响很小；废水污染物主要为COD、石油类等，生产规模不变。因此技改项目符合各项产业政策。
	符合

	2
	推进绿色低碳发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化开发区能源结构、交通运输方式等《规划》内容。
	技改项目为喷漆线技改，喷漆前增加清洗烘干线，提高喷漆质量。技改项目有少量气体挥发对大气环境影响很小；废水污染物主要为COD、石油类等，依据本次评价预测，COD、石油类经处理后的最终浓度为147.31mg/L、0.228mg/L；满足排放标准；技改项目新增内衬袋、絮凝沉淀物等为危险废物，委托有资质处置；项目采取了分区防渗措施，环境风险处于可接受水平。
	符合

	3
	严格环境准入条件，推动产业结构调整和转型升级落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和与规划不符的现有企业环境管理要求，强化现有及入区企业污染物排放控制要求。开发区现有“两高”项目不得扩大生产规模，严禁新增“两高”项目，平板玻璃产能上限 2000 吨/天。现有企业不断提高清洁生产水平，促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	技改项目不属于“两高”项目，技改项目有少量气体挥发对大气环境影响很小，废水污染物主要为COD、石油类等，不会对周边敏感点造成影响。
	符合

	4
	严格空间管控，进一步优化开发区空间布局。统筹优化开发区产业布局和发展规模，加强对开发区周边生态保护红线及各类环境敏感区的保护。城镇开发边界以外的范围严格按照国土空间规划调整情况进行开发利用，并严格遵守其相关管理要求控制开发区边界外居民点向开发区方向发展，确保开发区内企业与敏感点保持足够的防护距离，减少突发事件可能对居民区环境产生的影响。
	技改后，距离厂界最近的敏感点仍为东侧30m处为岳霍口村。项目用水由园区供水管网提供，不单独开采地下水，项目选址位于规划工业用地内，不在地下水水源井保护区范围内。
	符合

	5
	 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、河北省及石家庄市污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定并落实开发区污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，确保区域环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调。严格落实《报告书》提出的污染物排放准入要求，车间排放口涉重金属废水严禁外排;环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，建设项目主要污染物实行区域倍量削减。
	技改项目新增废水排放量；技改项目新增总量指标如下：COD：0.t/a、氨氮：0t/a；总量控制指标无新增。
	符合

	6
	统筹基础设施建设，严格落实建设内容及时限。近期，开发区南区供水由建成的地下水厂供给，北区供水依托上方乡供水厂和阳关供水厂，水源为地下水;远期，开发区积极寻求地表水源，适时建设地表水厂。开发区南区污水排入建成的行唐县第二污水处理厂处理后部分回用，剩余部分排入正在建设的生态修复湿地进一步处理，最终排入邵河;北区污水排入建成的行唐县玉城污水处理厂后部分回用，剩余部分排入正在建设的生态修复湿地进一步处理，最终排入部河。开发区南区供热由建成的中电行唐生物质能热电有限公司供给，北区随入区企业发展规模，结合实际需求，适时建设集中供热。开发区南区供气由集中煤制气中心和天然气联合供给，北区供气由天然气供给
	项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水，用水量较小。废水污染物主要为COD、石油类等，依据本次评价预测，COD、石油类经处理后的浓度远远低于排放标准，排入厂区化粪池预处理后排入行唐县第二污水处理厂处理。
	符合

	7
	优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励开发区提高清洁能源汽车运输比例，优化区域运输方式，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
	技改项目利用已有生产车间，喷漆前增加清洗烘干线，提高喷漆质量。不涉及运输。
	不涉及

	8
	健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系;强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
	技改项目增加废水排放量，有COD、氨氮污染物等排放，远低于排放标准；新增废包装桶等危废。环境风险处于可接受水平。企业加强环境风险防范措施和应急处置，不会对周边敏感点造成影响。技改后不会影响区域环境。
	符合


4、基础设施规划符合性分析
（1）给水
目前，行唐经济开发区（南区）已实施集中供水，居民生活用水和企业生产用水由行唐经济开发区（南区）水厂供应，水源为地下水。行唐经济开发区（南区）范围内企业自备井均已关停。行唐经济开发区（南区）水厂位于行唐县安香乡北部，现状由安香乡西留营村和东伏流村水源地8眼取水井供水，取水许可量为178.76万m3/a。行唐经济开发区（南区）水厂规划供水规模5.5万m3/d（一期2万m3/d，二期3.5万m3/d），一期已建成，实际供水能力1.0万m3/d。该水厂规划供水范围为南区企业及周边七个行政村，实际供水范围为南区企业、行唐县第二污水处理厂、开发区管委会、东留营庄村及安香乡政府。截至目前，南区给水管网较完善，已建成道路均铺设给水管网。技改项目新增用水。
（2）排水
行唐经济开发区（南区）污水排入行唐县第二污水处理厂。行唐县第二污水处理厂位于开发区东正庄西南约300米，占地面积70亩，设计规模2万m3/d，实际运行规模为1万m3/d，实际处理污水量2500m3/d。目前运行正常。行唐县第二污水处理厂收水范围是行唐经济开发区（南区）工业废水及生活污水。开发区南区已建成道路均铺设污水管网。
行唐县第二污水处理厂提标改造工程已完成，采用“预处理+A2O生化工艺+沉淀池+絮凝沉淀池+高效反硝化生物滤池-中间水池+臭氧催化氧化+高效曝气生物滤池+V型滤池+消毒”工艺，提标改造设计规模1万m3/d，出水水质满足《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2798-2018）重点控制区标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表1中一级A标准要求，部分回用，剩余部分排入行唐县玉城污水处理厂。
本项目位于行唐县第二污水处理厂收水范围内，技改项目新增少量排水。
（3）供热
行唐经济开发区（南区）用热由中电行唐生物质能热电有限公司集中供热。中电行唐生物质能热电有限公司以农作物秸秆作为燃料，建有1台130t/h直燃式水冷振动炉排生物质锅炉，年供热量1139465GJ。行唐经济开发区（南区）供热管道已铺设完成，大部分企业已实现集中供热。
石家庄玉晶玻璃有限公司利用工业余热为生产区及办公区供暖，剩余热量为县城供暖，2022年实际供暖范围为40万平方米，使用热水供暖，无富裕供热能力。行唐经济开发区（南区）部分企业用热由自备锅炉提供。本技改后喷漆清洗烘干用热采用电加热。
（4）供气
河北行唐经济开发区内已建成供气管网，天然气气源为河北中石油昆仑天然气有限公司行唐门站（行唐末站），由石家庄昆仑新奥燃气有限公司负责为行唐经济开发区企业及周边村庄供气。行唐末站位于南区北部，玉晶路与唐尧大道交叉口，天然气管道已铺设入园区。
新奥燃气公司燃气指标为4200万m3/a。其中，居民生活用气量为1900万m3/a，河北行唐经济开发区工业用气量为2300万m3/a。开发区南区现状天然气消耗量为536.59万m3/a。石家庄玉晶玻璃有限公司现状煤气用量约6.2亿m3/a，折合天然气约1.4亿m3/a。
技改后喷漆烘干用热采用天然气加热，由园区天然气管网输送至项目厂区。
（5）供电
行唐县输配电网络目前已形成220kV、110kV、35kV、10kV四级送配电电力网，成为石家庄电网的组成部分。
行唐经济开发区（南区）供电由石家庄供电公司留营110kV变电站供电。
本项目用电由园区供电线路提供，能满足项目生产需求。综上所述，本项目符合河北行唐经济开发区规划、规划环评要求。

	其他符合性分析
	本次技改仍利用已有生产车间，对喷漆线进行技改，喷漆前增加清洗烘干线，提高喷漆质量；生产规模不变。
一、“三线一单”符合性分析
（1）与《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字【2020】71号）符合性分析。
依据冀政字【2020】71号文，河北省划定全省环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。经比对河北省环境管控单元分布图（见附图），技改项目位于河北行唐经济开发区南区行唐县龙鑫机械制造有限公司厂区内，所属单元为省级以上产业园区重点管控单元，管控要求：严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。
经过“规划及规划环境影响评价符合性分析”，技改项目符合行唐经济开发区南区产业布局且行唐经济开发区南区设施建设完备，能够满足项目落户后要求；技改项目环境影响评价阶段与《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）衔接，落实污染物总量控制和排污许可制度。
表1-3  “冀政字[2020]71号”符合性分析
	内容
	符合性分析

	生态保护红线
	根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线类型分为坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持-生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线五大类。本项目位于行唐经济技术开发区，经查阅河北省生态保护红线区范围图，本项目西南距离生态保护红线磁河边界3.6km，本项目不涉及生态保护红线区。

	环境质量底线
	项目所在区域为环境空气质量二类区，环境空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，根据《2022年石家庄市生态环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量不达标区；项目区域地下水水质较好，是当地居民生活及工农业生产的主要水源，水质可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；本项目厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类标准，声环境保护目标满足1类标准。项目有少量气体挥发对大气环境的影响很小，当地环境空气质量可继续维持现状水平；项目有固体废弃物产生，新增少量废水产生。因此，本项目的建设不会触及环境质量底线。

	资源利用上线
	本项目利用的资源主要土地资源、水资源和电资源。项目生产用水采用外购纯水，未新增员工无新增生活用水，符合当地的水资源条件、水功能区划以及水资源配置的要求。项目不新增占地，在现有厂区建设，不占用新的土地资源，现有工程符合石家庄市土地总体利用规划。因此，本项目符合区域土地资源利用要求。技改项目用电依托现有工程由园区市政电网供电，年增用电量约45万KW.H，符合园区用电规划，未超电网负荷，满足园区供电配置要求。

	生态环境准入清单
	石家庄市主体功能区负面清单
	本项目未列入石家庄市主体功能区负面清单

	
	河北行唐经济开发区环境准入负面清单
	本项目未列入河北行唐经济开发区环境准入负面清单


由上表可知，本项目符合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）相关要求。
（2）与《石家庄市区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作协调小组办公室关于做好2023年生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》(2024年4月28日）的符合性分析。
技改项目位于河北行唐经济开发区，属于《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》中的重点管控单元。对照文件，符合性分析如下。
表1-4技改项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》
符合性分析一览表
	项目
	全市管控要求
	技改项目相关情况
	符合性

	全市生态环境准入综合管控要求


	全市域
	1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。
2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
	项目位于河北行唐经济开发区，属于技改项目，符合国家、地方产业政策，现有工程均已获批复、已取得排污许可证并完成验收。
	符合

	
	一般生态空间
	总体要求：严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控要求依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措施》、《河北省人民政府办公厅关于转发河北省矿山综合治理攻坚行动方案的通知》（冀政办字〔2020〕75 号）、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》执行。
	项目不涉及
	

	
	
	水源涵养：1、禁止新建与扩建各种损害生态系统水源涵养功能的项目，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、采砂采土等，现有相关开发建设活动，严格管控，引导其合理退出。
2、坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。
	项目不涉及
	

	
	
	水土保持：1、严禁陡坡垦殖和过度放牧。
2、禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。
3、严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。
4、对水土保持林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。
	项目不涉及
	

	
	
	生物多样性保护：1、禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。
2、保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等，防止生态建设导致栖息环境的改变。
3、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。
4、严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。
	项目不涉及
	

	
	
	水土流失：禁止在崩塌、滑坡危险区区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动。禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。
	项目不涉及
	

	
	石家庄中部核心区及北部弱扩散区
	1、严格电力、钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能管控，加强重污染天气管控措施。
2、强化控煤为重点的能源清洁化战略。压减地区燃煤量、推动农村去散煤，倡导清洁能源。
3、强化机动车源头管控，实施重型柴油车第六阶段标准。强化在用机动车管控、非道路移动机械监管、加油站油气回收装置监管等。
4、加强大气污染整治，推动钢铁、焦化、化工等产业升级，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，加强细颗粒物和臭氧协同控制。
5、加强空气质量一类功能区、城市建成区及上风向地区、工业园区等布局管控，引导敏感区重点行业转型升级、搬迁退出。
	1、本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，不涉及上述行业。
2、本项目不涉及用煤。
3、本项目车辆运输均采用满足相关标准的机动车。
4、本项目不涉及。
5、本项目位于行唐经济开发区，不属于敏感区重点行业。
	

	全市生态空间总体管控要求
	生态保护红线
	1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。2、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。
	项目不在生态保护红线内。

	

	
	自然保护区
	1、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。2、禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。3、禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。4、自然保护区的实验区内严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。5、自然保护区的内部未分区的，依照本条例有关核心区和缓冲区的规定管理。6、在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。7、禁止或者限制在相关自然保护区域内引入外来物种、营造单一纯林、过量施洒农药等人为干扰、威胁野生动物生息繁衍的行为。8、禁止在相关自然保护区域建设法律法规规定不得建设的项目。机场、铁路、公路、水利水电、围堰、围填海等建设项目的选址选线，应当避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。9、在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。
	项目不在自然保护区内。
	符合

	
	风景名胜区
	1、禁止进行下列活动：开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；在景物或者设施上刻划、涂污；乱扔垃圾。2、禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。3、禁止在风景名胜区进行与风景名胜资源保护无关的生产建设活动。4、不得在风景名胜区的区域内建设污染环境的工业生产设施。5、风景名胜区的核心景区禁止建设养殖场，其他区域禁止建设有污染物排放的养殖场。
	项目不在风景名胜区内。
	符合

	
	湿地公园
	1.除法律法规有特别规定的以外，在湿地内禁止从事下列活动： 
（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地； 
（二）永久性截断湿地水源； 
（三）挖沙、采矿； 
（四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； 
（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物； 
（六）引进外来物种； 
（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； 
（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 
2、此外，在国家湿地公园内还禁止下列行为： 
（一）截断湿地水源； 
（二）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位 
的建设项目和开发活动； 
3、此外，还应满足《国家级自然公园管理办法（试行）》中相关管控要求。
	项目不在湿地公园内。
	符合

	
	森林公园
	严格保护国家级森林公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级森林公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。禁止擅自在国家级森林公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级森林公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。
	项目不在森林公园内。
	符合

	
	地质公园
	1、任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，不得在保护区范围内采集标本和化石。2、不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施；对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。3、除必要的保护设施和附属设施外，禁止其他生产建设活动。4、此外，还应满足《国家级自然公园管理办法（试行）》中相关管控要求。
	项目不在地质公园内。
	符合

	全市水环境总体管控要求


	饮用水源地优先保护区
	空间布局 
约束

	1、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。2、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。3、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。4、禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。5、县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。
	项目在园区，不涉及饮用水水源保护区及饮用水水源准保护区。

	

	
	水环境一般管控区
	污染物排 
放管控

	严格落实全市最新污染防治要求，加强工业源、生活源、农业源、集中式治理设施等排放管控。
	
技改项目所在园区已建成行唐县第二污水处理厂，正常运行并执行《大清河流域水污染物排放标准》。技改项目新增少量废水排放。


	

	全市大气环境总体准入要求
	空间布局 
约束

	1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。
4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等 高污染高排放项目。6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。7、全市禁止新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35 蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建 35 蒸吨/小时及以下生物质和燃油（醇基燃料）锅炉，35 蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要 达到超低排放标准。8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
	1、 不涉及
2、 技改项目无废气排放。
3、 不涉及；
4、 不涉及；
5、 技改项目位于河北行唐经济开发区，不属于城市区域；
6、 技改项目属于“三十、金属制品业 68 铸造及其他金属制品制造339其他”，不属于新建、扩建燃煤燃油火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染排放项目；
7、 技改项目属于“三十、金属制品业 68 铸造及其他金属制品制造339  其他”，不属于水泥、钢铁、焦化、碳素行业；
8、 不涉及；

	

	
	污染物排放管控
	1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）相关要求。
2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照 《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。
3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。
4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。 
5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量 150 万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。 
6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。 
7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。
9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	1-9项技改项目不涉及；

	

	
	环境风险防控

	强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
	不属于国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施，不属于石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业。
	

	全市土壤环境总体管控要求

	建设用地风险管控和修复

	1、依法推进建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。 
2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。 
3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。 
4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。 
5、各县（市、区）在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。 
6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	1-6、不涉及；

	符合


	全市自然资源总体管控要求
	水资源

	水资源：一般管控区
	1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。
2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
	项技改项目使用园区管网供水，不开凿新的取水井。
	

	
	
	能源：一般管控区

	1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品(产值)能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。
	项目生产使用电加热，项目不涉及高污染燃料。
	

	全市产业布局相关总体管控要求

	
产业总 
体布局 
要求

	1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020）执行。
8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025 年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。
13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。
14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制”。
	1、本项目在现有厂区改造，属于工业园区；
2、项目不使用煤炭；
3、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类项目；不在《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）负面清单内。
4、不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”项目；
5、本项目不占用河库管理范围；
6、本项目汽车零部件技改，不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业；
7、本项目不涉及锅炉；
8、本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目；
9、本项目不开采地下水；
10、本项目不涉及重金属排放；
11、本项目不涉及；
12、本项目不涉及；
13、本项目不涉及；
14、本项目不涉及。
	

	
	项目入园准入要求

	1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》（冀政办字〔2021〕122 号）相关要求执行。 
2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。 
3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过 5 年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。 
4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。
	1、技改项目位于河北行唐经济开发区，不属于高污染行业；
2-4、不涉及。
	

	行
唐
县

	重点管控单元2；
河北行唐经济开发区（南区）


	空间布局约束

	1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。 
2、严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。
	技改项目属于“三十、金属制品业 68 铸造及其他金属制品制造339  其他”技改项目针对现有半成品工件进行清洗以满足客户要求，符合国家及地方最新产业目录要求；严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。
	

	
	
	污染物排放管
控
	1、行唐县第二污水处理厂出水水质执行《大清河流域水污染物排放标准》重点控制区排污标准。 
2、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 
3、完善污水收集处理设施建设，确保区域水环境质量不降
	已严格落实。
	

	
	
	环境风险防控

	1、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
	河北行唐经济开发区已经建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
	

	
	
	资源利用效率

	1、提高中水回用率。 
2、鼓励锅炉、工业炉窑进行余热利用。

	项目不涉及。
	




表1-5  开发区重点管控区域生态环境准入清单对比分析一览表

	清单类型
	具体内容
	技改项目情况
	符合性分析

	空间布局约束
	1、开发区内村庄搬迁前，入区工业项目与现状村庄距离需满足其环评确定的防护距离要求。2、开发区属于中等包气防护性能区，入区项目应按照污染物类型、污染控制难易程度等设置重点防渗区或一般防渗区，并按照要求做好防渗。3、涉风险物质企业应在建设项目环评阶段进一步论证其风险状态下的影响范围，新增风险源的大气毒性终点浓度-1范围内不得有常住居民，具体控制距离根据项目环评的风险分析结论确定。4、开发区禁止建设电镀工序，铸造工序禁止建设铅基及铅青铜合金铸造熔炼，家具产业禁止建设磷化工序，轻工产业禁止建设印染工序。5、开发区北区禁止建设养殖场和养殖小区项目。
	1、本项目为技改项目，不属于新入区项目。2、技改后全厂进行严格的分区防渗。3、技改项目新增风险源不会对最近敏感点产生影响。4、5、不涉及 
	符合

	污染物排放管控
	1、鼓励排污单位实施生产工艺提升改造、治理设施提标改造、清洁能源替代等减排工程。2、入区项目应严格按照相关政策，实施二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等污染物削减替代。
3、以建材、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等行业作为当前实施清洁生产审核的重点，全面落实强制性清洁生产审核要求。
4、按照重污染天气重点行业应急减排措施相关要求，平板玻璃行业达到A级水平，其他行业达到B级(引领性)及以上水平。5、涉及含重金属生产废水企业在车间配套建设废水处理措施，处理后作为危废处置或满足回用水标准后回用，禁止含重金属废水排出厂区。6、到2025年，大宗物料运输采用新能源或国六以上车辆，运输比例不低于80%。
	1、本技改利用已有生产车间，对喷漆线进行技改，喷漆前增加清洗烘干线，提高喷漆质量。2、3、5、6不涉及，4、技改项目完成后能够达到2022年铸造行业行业分级管控绩效评级B级要求。
	符合

	环境风险防控
	1、开发区内“两高”产业为平板玻璃行业，产能上限为2000t/d;禁止新增其他“两高”产业项目。2、加强重大环境风险源监管。涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求，设置危险品泄漏自动报警系统。涉风险源企业应按要求编制突发环境事件应急预案并进行备案，定期进行演练。
3、涉液氨等危险化学品企业应严格执行《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的相关要求。4、危险废物产生单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等信息，危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息应当通过固体废物管理信息系统进行申报，确保实现闭环管理，鼓励采用电子地磅、视频监控、电子标签等集成智能监控手段，推动实现危险废物全过程监控和信息化追溯，做到全过程监管。5、针对土地使用性质变更地块，按要求开展土壤污染状况调查。
	1、不涉及，2技改项目采取了完善的风险防范措施，技改完成后需修订编制突发环境事件应急预案，加强环境风险防范措施和应急处置。3、4、5不涉及。
	符合

	资源开发利用要求
	1区项目不能突破园区设定的地资源(南区城市建设用地919.22hm，北区城市建设用地远期456.72hm2)水资源(新鲜水320.363万m/a)能源利用上限(天然气2209万m/a煤炭21.01万t/a)。2、开发区南区禁止高耗水项目入区(以中水作为水源的除外)。平板玻璃、发电、集中煤制气中心生产用水使用中水。3、地下水取用水总量或者地下水水位接近控制指标时，应当限制审批建设项目新增取用地下水地下水取用水总量或者地下水水位已经达到或者超过控制指标时，应当暂停审批建设项目新增取用地下水。4、入区项目采用清洁生产技术、工艺和设备，单位产品能耗、物耗和水耗达到清洁生产先进水平。
	1、本项目在现有厂区内进行技改，不新增占地。2、本项目不属于高耗水项目。3、不涉及。4技改项目采用清洁生产技术工艺和设备，单位产品能耗、物耗和水耗达到清洁生产先进水平。
	符合


综上分析，项目符合《石家庄市区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作协调小组办公室关于做好2023年生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》(2024年4月28日）要求；项目符合行唐经济开发区生态环境准入清单管控要求。
2、 相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性

表1-6   与相关污染防治政策的符合性分析
	环保政策
	政策要求
	本项目实际
	符合性分析

	《河北省大气污染防治条例》 (2021年修订)
	第四十条 企业料堆场应当按照有关规定进行封闭，不能封闭的应当安装防尘设施或者采取其他抑尘措施。装卸易产生扬尘的物料时，应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施
	施工期主要为设备安装无大气污染物产生，运营期技改项目不涉及
	符合

	
	第四十一条 运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的车辆应当密闭，物料不得沿途散落或者飞扬，并按照规定路线行驶
	
	

	《河北省2023年大气污染综合治理工作要点》
	持续做好工业企业达标排放治理监管。深化重点行业深度治理，巩固钢铁、焦化、火电、水泥等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。深入开展工业窑炉和锅炉综合治理，规范污染治理设施运行。提升产业集群管理水平，坚持分类施策、一群一策，通过淘汰关停、搬迁入园、就地改造提升等措施，积极推动塑料制品、家具制造、铸造等行业148个涉气产业集群开展升级改造，提升企业环保治理水平。
	/
	符合

	
	加快推动重污染天气消除。积极探索基本消除重污染天气的科学应对机制，强化源头治理、系统治理、综合治理，重点区域、重点领域、重点时段实行一厂一策差异化管控，精准调控火电、钢铁、焦化等燃煤行业企业运行负荷，减少本地污染物排放，实现源头控制和末端治理协同增效，力争今年不发生严重污染天气，重污染天数在巩固去年成绩基础上有所减少。强化区域联防联控，全面落实京津冀及周边地区大气污染防治协作机制，加强与京津及周边省份协同防治，健全省内跨区域联防联控机制。
	
	

	《石家庄市2023年大气污染综合治理工作要点》
	持续优化调整产业结构和布局。严格落实“线一单”和产业准入条件，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构，严格控制高耗能、高污染项目。巩固去产能成果，严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能（产能置换除外）。严格执行钢铁、水泥等重点行业产能置换实施办法。因地制宜推进工业企业布局调整、改造升级。
	/
	符合

	
	加大车辆新能源替代力度。新增或更新公交、出租、物流配送、轻型环卫（清扫车和洒水车）等车辆中新能源汽车比例不低于80％。推进城市绿色交通示范区建设，主城区内政府投资、国有企业开发的建设工程项目，渣土运输车、预拌混凝土搅拌车优先使用新能源车辆。推进建材（含砂石骨料）采用新能源汽车运输。加大环保绩效激励力度，鼓励火电、钢铁、焦化等重点行业企业用车单位与运输企业（个人）签订合作协议等方式实现清洁运输，大幅降低燃油（气）重型货车运输比例。在国有大型工矿企业开展零排放运输车队示范。加快推进铁路货场以及火电、钢铁、焦化等工矿企业新增或更新的作业车辆新能源化。2023年，全市新能源重型货车保有量力争达到1800辆。
	
	

	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)
	全面控制污染物排放：集中治理工业聚集区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施
	技改项目新增废水排放
	符合

	《河北省水污染防治工作方案》(冀发[2015]28号)
	重点任务：（二）加强源头控制，严控水污染物排放总量。集中治理工业园区（工业聚集区）水污染…工业集聚区内工业废水须经预处理达到集中处理标准要求后，方可排入污水集中处理设施
	
	

	《土壤污染防治行动计划》(国发[2016]31号)
	结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所
	技改项目不新增人员、有少量固体废弃物产生
	符合


三、项目与国家及地方产业政策符合性分析
表 1-7	技改项目与国家及地方产业政策符合性分析
	依据文件
	产业政策要求
	项目情况
	符合情况

	《产业结构调整指导目录（2024年本）》
	/
	企业现有项目属于黑色金属铸造、汽车零部件及配件制造项目，建设内容、所选用的工艺、生产设备及生产的产品均未列入国家发改委令2023年第7 号令《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“限制类”、“淘汰类”之内，本次技改利用已有生产车间，对喷漆线进行技改，喷漆前增加清洗烘干线，提高喷漆质量；生产规模均不变。
	
属于允许类项目

	《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工节〔2009〕第 67 号）
	/
	技改项目设备未列入第一批、第二批、第三批、第四批高耗能落后机电设备（产品淘汰目录之列）
	
符合要求


	《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（工节［2012］第 14 号）
	
	
	

	《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》（工节［2014］年第 16 号
	
	
	

	《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》［2016］年第 13 号）
	
	
	

	《市场准入负面清单》（2025年版）(发改体改规〔2025〕579 号)
	/
	技改项目未在市场准入负面清单之列。
	符合要求



四、与河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）符合性分析
对照河北省“三线一单”信息管理平台全省沙化土地分布图，本项目所在位置为行唐经济开发区属于沙化范围区（详见附图），本项目用地性质为工业用地，技改现有厂区现有生产车间内进行扩建，不涉及新增占地，不在生态保护红线范围内，且厂区地面已完成硬化，不会对沙区植被、生态环境造成影响。
综上，本项目的建设符合《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）。
五、项目选址符合性分析
本次技改利用已有生产车间，对喷漆线进行技改，喷漆前增加清洗烘干线，提高喷漆质量；生产规模均不变。技改项目位于原有厂区占地范围内。原厂区选址位于行唐县经济开发区南区胜利大街北侧、玉晶路西侧，主要生产汽车制动盘、制动鼓等，为汽车配件，符合装备制造产业定位，本项目位于装备制造及绿色建材产业园内，占地类型为规划的工业用地，符合开发区用地规划和产业规划。河北行唐经济开发区管理委员会已出具关于本项目的选址意见，项目选址符合园区产业规划。行唐县龙鑫机械制造有限公司年产5400吨汽车制动鼓、制动盘精密铸造项目占用两个批次建设用地，两个批次建设用地均已取得土地证、规划许可证。
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[bookmark: _Toc20495]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、 项目由来
行唐县龙鑫机械制造有限公司现有项目“年产5400吨汽车制动鼓、制动盘精密铸造项目及喷漆线技改项目”正常运行，企业运营过程中发现产品喷漆效果不能达到对喷漆质量要求较高客户的需求。经排查认为是由于机械加工过程中工件沾染了微量的铁屑、润滑油等物质，对喷漆效果产生影响。为提高产品质量，经过考察相关设备厂家，决定对喷漆线进行技改，喷漆前增加清洗烘干线，提高喷漆质量。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正本）和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，技改项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年版），主项目属于“三十、金属制品业”中的“68 铸造及其他金属制品制造339其他”，应编制环境影响报告表。
为此行唐县龙鑫机械制造有限公司委托冀之润（河北）环保科技有限公司承担本报告表的编制工作，我单位接受委托后立即组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集与调研，并按相关要求编写完成项目环境影响报告表。
2、 现有项目建设内容
现有项目位于河北省石家庄市行唐县河北行唐经济开发区南区，项目厂址中心地理坐标：东经114度30分55.662秒，北纬38度23分38.733秒。西侧为河北圣旋机械制造有限公司，北侧为空地，南侧隔胜利大街为空地，东侧为隔玉晶西路为岳霍口村。距离项目最近的敏感点为东侧30m处的岳霍口村。
现有项目占地面积20900.84m2，总建筑面积17841.01m2，主要建设了办公楼、机加工车间、铸造车间及其他附属设施。厂区大门位于南侧，厂区西侧为铸造车间，东侧为机械加工车间和办公楼，喷漆烘干间在机械加工车间东侧。现有项目主要建设内容如下表。
表2-1  现有项目主要建设内容
	项目组成
	建设内容

	产品
	制动盘、制动鼓

	建设规模
	年产5400吨汽车制动鼓、制动盘

	投资情况
	总投资10000万元，环保投资71万元

	劳动定员及工作制度
	劳动定员53人，年生产300天，两班制，每班8小时

	主体工程
	铸造车间
	建筑面积5126.89m2，一层，高13m。设置混砂造型区、中频电炉熔炼铁水区、浇注区、翻箱落砂区、砂处理区、抛丸区

	
	机加工车间
	建筑面积5409.37m2，一层，高13m。设置机加工设备、喷漆烘干生产线

	储运工程
	原材料存放区
	建筑面积2563m2，位于铸造车间内部东侧

	
	库房
	建筑面积2704m2，位于机加工车间内部南侧

	辅助工程
	办公楼
	建筑面积1772.77m2，三层，高11.46m高。机械加工车间南侧

	
	食堂
	建筑面积50m2，厂区东南角

	
	一般固废间
	建筑面积10m2，厂区北侧偏西

	
	危废间
	建筑面积10m2，厂区北侧偏东

	
	调漆间
	建筑面积10m2，机加工车间的喷漆房内

	
	水泵房及消防水池
	建筑面积184.98m2，单层

	公用
工程
	供电
	由行唐县供电总公司提供

	
	供水
	由园区集中供水

	
	供热
	项目生活、生产用热均使用电能

	环保工程


	废水治理
	食堂废水经隔油池隔油后与生活污水一同进入厂区化粪池进行预处理后，排入园区污水管网，最终进入行唐县第二污水处理厂进行深度处理

	
	
	

	
	废气治理(排气筒编号与排污证一致，无DA004、DA005）
	中频感应电炉烟尘
	二次密闭+旋风除尘器TA001+布袋除尘器TA002+18m高排气筒（DA001）

	
	
	翻箱落砂粉尘
	生产线全密闭+布袋除尘器TA003
	18m高排气筒
（DA002）


	
	
	抛丸粉尘
	设备密闭+布袋除尘器TA004
	

	
	
	混砂粉尘
	密闭料仓/密闭混砂机+管道+布袋除尘器TA006
	18m高排气筒（DA003）


	
	
	浇注粉尘
	集气罩+布袋除尘器TA005
	

	
	
	砂处理粉尘
	密闭输送带+布袋除尘器TA006
	

	
	
	喷漆、烘干废气
	密闭喷漆、烘干生产线
	二级过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置TA007+18m高排气筒（DA007）

	
	
	调漆间废气
	密闭间
	

	
	
	危废间废气
	密闭间
	

	
	
	食堂油烟
	集气罩+1套高效油烟净化器

	
	
	机加工粉尘
	厂房密闭、自然沉降，粗加工工序废气经集气罩+布袋除尘器TA008+18m高排气筒（DA006）

	
	
	天然气燃烧机燃烧废气
	使用清洁燃料，18米排气筒(DA008)直排。

	
	固体废物治理
	金属边角料、金属屑、废浇冒口、废钢丸
	收集后回用

	
	
	中频感应电炉炉渣、废砂、除尘灰
	收集后外售

	
	
	漆渣、废漆桶
	暂存危废间，定期交由有资质单位处置

	
	
	废润滑油
	

	
	
	废活性炭、废过滤棉、废催化剂
	

	
	
	隔油池、化粪池污泥
	由环卫部门定期清掏处理

	
	
	生活垃圾
	统一收集后由环卫部门清运处理

	
	噪声治理
	设备噪声
	低噪声设备、基础减振、建筑隔声、风机安装消声器等


2、生产设备
现有项目主要生产设备为具体情况见表2-2。
表2-2  现有项目主要设备表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台/套）

	1
	造型砂生产线
	--
	1

	2
	水平分型脱箱射压造型机
	铸星Z428新款800*800+220/220
	1

	3
	台车输送线
	铸星Z428
	1

	4
	中频感应熔炼炉
	KGCL800KW/0.5S，1t
	2

	5
	螺杆空压机
	YZ-50PM
	4

	6
	抛丸机
	--
	2

	7
	数控机床
	--
	54

	8
	动（静）平衡机
	--
	3

	9
	钻床
	--
	20

	10
	铲车
	国3
	1

	11
	叉车
	国3/国4
	4

	12
	800KVA变压器
	ZS11-800/10/0.575
	3

	13
	250KVA变压器
	--
	1

	14
	喷漆烘干生产线
	--
	1

	15
	打包机
	--
	1

	16
	电烤箱
	3000瓦
	2

	[bookmark: _Toc9579]17
	天然气燃烧炉
	XBJ-300 
	1

	18
	喷漆天然气烘干房
	/
	1


3、主要原辅材料及能源
现有项目主要原辅材料、能源消耗情况详见表2-3。
表2-3   主要原辅材料、能源消耗情况表
	序号
	名称
	环评设计年用量
	来源及储存形式

	原材料消耗
	

	1
	生铁
	2500t/a
	外购，散装，存储于原料库北侧存放区

	2
	废钢
	1400t/a
	外购，散装，存储于原料库北侧存放区

	3
	铁豆
	2000t/a
	外购，散装，存储于原料库北侧存放区

	4
	硅铁
	120t/a
	外购，袋装，存储于原料库

	5
	锰铁
	60t/a
	外购，袋装，存储于原料库

	6
	钢丸
	5t/a
	外购，袋装，存储于原料库

	7
	膨润土
	30t/a
	外购，袋装，存储于料仓

	8
	造型砂
	980t/a
	外购，袋装，存储于料仓

	9
	润滑油
	0.02t/a
	外购，桶装，存储于原料库

	10
	水性漆
	2t/a
	外购，桶装，存储于调漆间

	能源

	1
	电
	380万kWh·a
	园区供电线路

	2
	新鲜水
	2943.m3/a
	园区供水系统
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	天然气
	42000m3/a
	园区管道供应


4、现有工程水源及水平衡
[bookmark: _Toc16090][bookmark: _Toc10101]给水：本项目用水由河北行唐经济开发区自来水管网提供，用水主要为生活用水、食堂用水、中频感应电炉冷却水、混砂用水、绿化用水、降尘用水。总用水量为12.81m3/d，3843.0m3/a，其中，新鲜用水量为9.81m3/d，2943.0m3/a，循环水量为3m3/d，900m3/a。其中，生活用水量为3.82m3/d，1146.0m3/a，食堂用水量为0.917m3/d，275.1m3/a，中频感应电炉冷却水循环量为3m3/d，冷却塔每30天补水一次，每次补水量为0.3m3（0.01m3/d）；混砂用水量为0.5m3/d；绿化用水量为1.563m3/d，468.9m3/a；降尘用水量为3m3/d，900m3/a。
排水：中频感应电炉冷却水全部循环使用，混砂用水、绿化用水及降尘用水全部蒸发，生产过程中无废水外排，本项目废水为职工生活污水和食堂废水。废水产生总量为3.789m3/d，1136.7m3/a。其中，生活污水产生量为3.056m3/d，916.8m3/a，食堂废水产生量为0.733m3/d，220m3/a。食堂废水经隔油池隔油后，与生活污水一同进入厂区化粪池进行预处理后，排入园区污水管网，最终进入行唐县第二污水处理厂进行深度处理。
现有项目水平衡图见图3-1。
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图2-1  现有项目水平衡图（单位：m3/d）
5、生产工艺及排污节点
企业现有主要生产制动盘、制动鼓，具体工艺流程如下。
[image: F:/wps.jNWMbtwps]图例：G-废气；N-噪声；S-固废不再烤包

图2-2生产工艺流程图
（1）熔炼铁水：采用中频感应电炉先将生铁熔成铁水，后加入硅铁、锰铁、半成品钢、铁豆等进行成份控制，铁水完全熔化后倒入铁水包。
该工序中污染物主要为金属颗粒物（G1）、炉渣（S1）和噪声（N）。
（2）混砂造型：分别打开造型砂、膨润土料仓底部放料口，各原料经计量装置计量后落入密闭输送带上，放料口与输送带采用密闭管道连接，物料经输送带送入混砂机内，水经计量后由泵打入混砂机内，将各物料混合均匀。本项目使用湿砂造型，湿砂进入造型机沙箱内，根据特定尺寸和规格制成所需型具，预留好浇口后进行合箱。该工序中污染物主要为粉尘（G9）、设备噪声（N）。
（3）浇注：将盛有铁水的铁水包由行车转移到浇注工段上方，进行浇注，让砂型内充满铁水，浇注好的铸件进行自然冷却。该工序中污染物主要为浇注废气（G2）。
（4）翻箱落砂：行车将砂箱运至落砂坑处，进行开箱并清理铸件外表面的砂，去除浇冒口，清理下来的旧砂由密闭输送带送入砂处理系统。
该工序中污染物主要为粉尘（G3）、设备噪声（N）和废浇冒口（S2）。
（5）砂处理：砂处理系统包括新砂的补充、旧砂进行筛分、冷却，然后经密闭输送带输送至混砂造型处回用。该工序中污染物主要为粉尘（G4）、废砂（S3）和噪声（N）。
 （6）抛丸清理：冷却后的铸件送入抛丸机进行表面清理，去除毛刺，金属边角料等。该工序中污染物主要为抛丸粉尘（G5）、设备噪声（N）和金属边角料、金属屑、废钢丸（S4）。
（7）机加工：根据设计要求，对抛丸清理后的铸件进行机械加工，使用数控机床将铸件进行精度较高的车削加工，采用钻床对工件进行钻孔，使之成为精密度较高的工件。该工序中污染物主要为金属粉尘（G6）、金属屑（S4）和噪声（N）。
（8）喷漆、烘干
本项目喷涂水性环氧底漆，该漆为底面合一漆，使用时可根据产品需求，加水进行调漆，调漆在密闭调漆间内进行。喷漆采用人工上件并将工件预热（约40度左右）后，人工转件到转台上（一次性放四件刹车盘），再由自动加盖移载机自动加盖板，此时转台正转180度进入自动喷漆生产线由机器人自动喷漆，喷漆完毕后反转180度转出刹车盘，由盖板移载机抓取盖板后，由另外一组移载机把四个刹车盘移到烘干线上件端完成烘干冷却工艺。生产线整体尺寸：长度方向≤39m，宽度方向≤8m。自动喷漆部分采用国产埃夫特ER10-1600机器人*1台，工作半径1600mm，工作负载10kg，配合4把自动喷枪对工件进行自动喷漆。
烘干采用天然气进行间接加热，管道天然气通过管路进入燃烧炉喷嘴处，通过电子点火器点火，天然气燃烧产生废气G，主要成分为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。为使热量尽快进入喷漆烘干间，需要燃烧室鼓风，为热量的传递提供动力。燃烧风车运转产生噪声N。热量在空气的带动下，进入喷漆烘干间的内盘管内。内盘管被热空气加热后高温升高，与喷漆烘干间内、盘管外的空气进行热交换而使喷漆烘干间内空气温度升高，进而对工件进行加热。热空气携带天然气燃烧废气在喷漆烘干间内完成热交换后经过排气筒DA006排放，烘干完成的产品入库保存。
该工序中污染物主要为喷漆废气（G7）、烘干（G8）及天然气燃烧废气、漆渣和废漆桶（S5）、噪声（N）。
项目运营过程中产污情况及治理措施见下表。
表2-4  现有项目运营中产污环节和治理措施一览表
	类型
	序号
	污染物
产生工序
	污染物种类
	治理措施

	废气
	G1
	中频感应电炉
	颗粒物
	二次密闭+旋风除尘器TA001+布袋除尘器TA002+18m高排气筒DA001

	
	G3
	翻箱落砂
	颗粒物
	生产线全密闭+布袋除尘器TA003
	18m高
排气筒DA002

	
	G5
	抛丸
	颗粒物
	设备密闭+布袋除尘器TA004
	

	
	G2
	浇注
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器TA005
	18m高
排气筒DA003

	
	G4
	砂处理
	颗粒物
	密闭输送带+布袋除尘器TA006
	

	
	G9
	混砂
	颗粒物
	密闭料仓/密闭混料机+管道+布袋除尘器TA006
	

	
	G6
	机加工
	颗粒物
	厂房密闭，自然沉降

	
	
	
	
	粗车车床集气罩+布袋除尘器TA008+18m高排气筒DA006

	
	G7
	喷漆（调漆）
	非甲烷总烃、
颗粒物
	密闭喷漆、烘干生产线
	二级过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置TA007+18m高排气筒DA007

	
	G8
	烘干
	非甲烷总烃
	
	

	
	--
	危废间
	非甲烷总烃
	密闭间
	

	
	--
	天然气燃烧烟气
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	清洁天然气
	18m高排气筒直接排放DA008

	
	--
	食堂
	饮食油烟
	高效油烟净化器

	废水
	--
	职工生活办公
	生活污水
	化粪池
	排入园区污水管网

	
	--
	职工食堂
	食堂废水
	隔油池+化粪池
	

	噪声
	N
	生产设备
	等效A声级
	低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机安装消声器

	固废
	S1
	中频感应电炉
	炉渣
	收集后外售

	
	S3
	砂处理
	废砂
	

	
	S2
	去浇冒口
	废浇冒口
	收集后回用

	
	S4
	抛丸清理、机加工
	金属边角料、金属屑、废钢丸
	

	
	S5
	喷漆
	废漆桶、漆渣
	暂存危废间

	
	--
	活性炭吸附脱附催化燃烧装置
	废活性炭、废过滤棉、废催化剂
	

	
	--
	设备润滑
	废润滑油、废润滑油桶
	

	
	--
	隔油池化粪池
	污泥
	环卫部门清掏

	
	--
	除尘器
	除尘灰
	收集后外售

	
	--
	职工生活办公
	生活垃圾
	统一由环卫部门清运处理


三、技改工程建设内容
技改项目在喷漆前增加清洗烘干线，提高喷漆质量。技改完成后企业产品规模、主要原辅材料、主要生产设备及工艺、劳动定员等均不发生变化。技改项目不新增占地，位于厂区喷漆烘干间内、喷漆烘干设备的东侧。技改后公司厂周边关系不发生变化。技改项目总投资为80万元，其中环保投资10万元，占总投资的12.5%。
建设内容及建设规模：利用已有生产车间，对现有喷漆线进行技术改造，增加喷漆前处理清洗烘干线1条，包括上下件缓存动力滚筒2套、自动清洗输送系统1套、脱脂清洗喷淋系统及水槽1套、主脱脂清洗喷淋系统及水槽1套、水洗一、二喷淋系统及水槽2套（设备厂家功能优化设计为1套）、水洗防锈喷淋系统及水槽1套、自动切水系统1套、自动烘干系统1套、喷淋加热段排雾系统1套、纯水机1套（企业外购纯水，不再安装纯水机）、集中电器控制系统1套。对喷漆前的工件进行表面清洗，项目建设完成后全厂建设规模不变。
项目投资:项目总投资为80万元，其中环保投资10万元，占总投资的12.5%。
技改项目建设内容见下表。 
表2-5  技改工程主要建设内容
	工程类别
	建设名称
	工程内容
	规模
	备注

	主体工程
	清洗烘干线
	喷漆烘干间内增加1条清洗烘干设备，提高喷漆质量
	--
	--

	辅助工程
	纯水制备系统
	新增纯水机一台
	2t/h
	外购纯水不再安装纯水机

	储运工程
	储存
	清洗使用重油垢清洗剂、多功能防锈剂均为液态，桶装，在油漆库内与油漆分区存放。
	--

	
	运输
	重油垢清洗剂、多功能防锈剂采用汽车运输
	--

	公用工程
	给水
	技改项目所需纯水外购，0.093m3/d、27.9m3/a。
	   --

	
	排水
	清洗废水产生量为0.05m3/d、15m3/a，絮凝沉淀后排入园区污水管网，最终进入行唐县第二污水处理厂。
	排放方式不变

	
	供电
	年用电量约增加45万kW•h
	供电方式不变

	环保工程
	废气治理
	技改项目对喷漆前工件进行清洗烘干，去除机械加工过程中携带微量润滑油、铁屑，使用物料重油垢清洗剂、多功能防锈剂均无挥发性有机物检出，工件携带润滑油量极低，技改项目废气产生量极少，采取车间密闭等措施，对环境影响极小。
	--

	
	废水治理
	1． 预脱脂、主脱脂均自带油水分离装置，采用不锈钢吸油带提取废油，油被刮油板刮出，收集处理；
2． 生产间歇各水池添加絮凝沉淀剂；
3． 设备各水槽安装二级过滤装置；水槽槽底采用斜底结构并设有集污沟；
4． 设备外排废水排入园区污水管网，最终进入行唐县第二污水处理厂。
	--

	
	噪声治理
	选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、距离衰减。
	--

	
	固废治理
	一般工业废物
	清洗过程收集铁屑为一般工业废物，返回中频电炉回用。配制喷淋液所产生的废包装桶（未沾染药剂）。
	--

	
	
	危险废物
	清洗产生的废油、废重油垢清洗内衬袋、防锈剂内衬袋、絮凝沉淀物为危废，交由资质单位处理。
	--

	防沙治沙
	公司属于沙化区范围，经现场调查该公司地面已经硬化，生产设备位于厂房内；技改项目位于现有厂房内，对土地沙化无影响。
	--

	依托工程
	清洗烘干场地
	依托现有项目喷漆烘干间
	--

	
	危险废物贮存点
	依托现有工程
	--

	
	一般废物暂存间
	依托现有工程
	--



3、技改主要设备
技改项目主要设备详见下表。
表2-6   技改项目主要设备一览表
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	上下件缓存动力滚筒
	2套
	滚筒外径50mm；滚线内宽450mm，长3600mm；驱动0.2KW。

	2
	自动清洗输送系统
	1套
	输送链条采用SUS304-2″双节距链条+SUS304钢枝输送，钢枝带支撑块。

	3
	自动清洗驱动系统
	1套
	3.75KW减速电机驱动，变频调速。

	4
	脱脂清洗喷淋系统及水槽
	1套
	水槽格规W800×L2000×H830mm，采用2mmSUS304不锈钢板制作，保温玻璃纤维50mm，外部封板采用1.2mm拉丝不锈钢板，喷淋泵采用4.0KW多级泵进行喷淋清洗，配套有过滤网不锈钢袋式过滤器；后段配4.0KW高压风机+吹水风刀，油水分离装置一台，电加热系统一套，水槽底采用斜底结构并设有集污沟。

	5
	主脱脂清洗喷淋部分及水槽
	1套
	水槽格规W800×L2000×H830mm，采用2mmSUS304不锈钢板制作，保温玻璃纤维50mm，外部封板采用1.2mm拉丝不锈钢板，喷淋泵采用4.0KW多级泵进行喷淋清洗，配套有过滤网不锈钢袋式过滤器；后段配4.0KW高压风机+吹水风刀，油水分离装置一台，电加热系统一套，水槽底采用斜底结构并设有集污沟。

	6
	水洗喷淋系统及水槽
	1套
	水槽格规W800×L2000×H830mm，采用2mmSUS304不锈钢板制作，保温玻璃纤维50mm，外部封板采用1.2mm拉丝不锈钢板，喷淋泵采用5.5KW多级泵进行喷淋清洗，后段配4.0KW高压风机+吹水风刀，水槽底采用斜底结构并设有集污沟。厂家设计为1套，备案时2套。

	7
	水洗防锈喷淋系统及水槽
	1套
	水槽格规W800×L2000×H830mm，采用2mmSUS304不锈钢板制作，保温玻璃纤维50mm，外部封板采用1.2mm拉丝不锈钢板，喷淋泵采用5.5KW多级泵进行喷淋清洗，后段配4.0KW高压风机+2把吹水风刀，水槽底采用斜底结构并设有集污沟。电加热系统一套。

	8
	自动切水系统
	1套
	采用专用风刀配合高压4.0KW高压风机对盘表面进行吹水；压缩空气喷咀对内壁和沟槽吹

	9
	自动烘干系统
	1套
	加热方式采用组合式加热方式加热，顶部和侧部采用短波红外线镀金发热管提供热源，底部采用不锈钢带散热片发热管提供热源；温度控制范围：常温～150 度可调；热风循环系统通过2台1.1KW 热风循环离心风机形成热空气流动加热；脱水烘干炉利用预热炉和主烤炉的余热，通过后拉风机进行强制性排风设计。

	10
	喷淋加热段排雾系统
	1套
	2.2KW，PVC风机配PVC风管排雾。

	11
	集中电器控制系统
	1套
	低压电器为正泰，变频器温控器模块，触控屏均为汇川设计，专用线槽走线设计。



4、产品方案
技改项目不涉及产品变动。产品方案见下表。
表2-7 产品方案一览表
	序号
	名 称
	产品类型
	产量（t/a）
	质量标准

	1
	制动盘
	汽车零部件及配件
	5400
	GB/T34422-2017

	2
	制动鼓
	
	
	GB/T37336-2019



5、主要原辅材料及能源
[bookmark: _Ref381859410]技改项目主要原辅材料为清洗系统消耗的重油清洗剂、防锈剂及纯水机反渗透系统原辅材料消耗等。
表2-8    技改项目主要原辅材料及用量表
	序号
	原材料名称
	年用量
	备注

	清洗使用原辅材料

	1
	重油垢清洗剂
	1.9t/a
	液态、桶装、25kg/桶，桶内衬密封塑料袋，可承重25kg

	2
	多功能防锈剂
	1.6t/a
	液态、桶装、25kg/桶，桶内衬密封塑料袋，可承重25kg

	3
	矿物油絮凝剂
	0.05t/a
	固态，对絮凝、油类具有较好的处理能力

	能源

	4
	纯水
	27.9m3/a
	外购方式

	5
	电
	45万kw·h/a
	仍由由行唐县供电总公司提供



表2-9技改完成后原辅材料变化情况表
	序号
	名称
	实际年用量t/a
	变化情况
	备注

	原材料消耗

	
	名称
	技改前
	技改后
	变化情况
	--

	1
	生铁
	2500t/a
	2500t/a
	不变
	

	2
	废钢
	1400t/a
	1400t/a
	不变
	

	3
	铁豆
	2000t/a
	2000t/a
	不变
	--

	4
	硅铁
	120t/a
	120t/a
	不变
	--

	5
	锰铁
	60t/a
	60t/a
	不变
	--

	6
	钢丸
	5t/a
	5t/a
	不变
	--

	7
	膨润土
	30t/a
	30t/a
	不变
	--

	8
	造型砂
	980t/a
	980t/a
	不变
	--

	9
	润滑油
	0.02t/a
	0.02t/a
	不变
	--

	10
	水性漆
	2t/a
	2t/a
	不变
	--

	11
	重油垢清洗剂
	0
	1.9
	新增
	液态、桶装、25kg/桶，桶内衬密封塑料袋，可承重25kg

	12
	多功能防锈剂
	0
	1.6
	新增
	液态、桶装、25kg/桶，桶内衬密封塑料袋，可承重25kg

	13
	矿物油絮凝剂
	0
	0.05
	新增
	固态，对油类具有较好的处理能力

	       能    源
	

	1
	新鲜水
	2943.0m3/a
	2943.0m3/a
	不变
	园区管道供水

	
	纯水
	0
	27.9m3/a
	增加
	采用外购方式

	2
	电
	380万Kw·h/a
	425万Kw·h/a
	增加
	园区供电线路

	3
	天然气
	43000m3/a
	43000m3/a
	不变
	园区管道供气



（1）重油垢清洗剂：
重油垢清洗剂为混合物，无色至淡黄色液体；原液ph值10-13，沸点＞98℃，任意比例溶于水。可用于清洗钢件、铸铁件、铝合金件并有短期防锈作用，无色无刺激性气味液体，本品属弱碱性化学品，稳定遇水无反应，无燃爆危险。其组分见下表。
表2-10    重油垢清洗剂组成成分表
	组分
	质量分数%
	CAS NO.
	备注

	脂肪醇聚氧乙烯醚
	10-15
	--
	

	脂肪胺
	10-15
	--
	

	苯骈三氮唑
	3-5
	95-14-7
	

	添加剂
	3-5
	--
	

	水
	60-74
	--
	



（2）多功能防锈剂
多功能防锈剂为混合物(又名水溶性复合防锈剂），黄色无刺激性气味液体，无闪点，原液pH7.5-8.5，沸点＞98℃，任意比例溶于水，本品属弱碱性化学品，稳定，遇水无反应，无燃爆危险。广泛用于钢、铸铁、粉末冶金等多种黑色金属及各种机械制造的防锈处理。其组分见下表。
表2-11   多功能防锈剂组成成分表
	组分
	质量分数%
	CAS NO.
	备注

	多聚酸胺
	5-35
	--
	--

	三乙醇胺
	10-30
	102-71-6
	--

	螯合剂
	1-5
	--
	--

	水
	30-84
	--
	--



（3）矿物油絮凝剂
企业絮凝剂主要成份为丙烯酰胺与丙烯酸盐（丙烯酸钠）共聚高分子，分子量600万–1800万，白色/微黄色粉末无臭，水溶性高分子；中性常温稳定，高温（＞120℃）易降解、分子量下降、失效；0.1% 水溶液呈弱中性～弱碱性；pH 6～9 絮凝效果最佳；不属于易燃易爆品，无毒无腐蚀性。
6、平面布置
技改项目清洗烘干位于现有项目喷漆烘干间内，与喷漆工序衔接，同时节约空间。
7、 劳动定员及工作制度  
技改后，劳动定员及班次不变。全厂劳动定员仍为53人，年生产300天，两班制，每班8小时；清洗工序每天工作6h，年工作时间为1800h/a（重污染管控期间，清洗工序白天停产，不用调至夜班生产；通过非管控期间白天调整设备清洗速度，增加清洗工件量，日清洗工件量能够满足公司后序生产节拍）。
8、公用工程
（1）技改项目给排水情况
①清洗线由预脱脂清洗喷淋系统水槽、主脱脂清洗喷淋系统水槽、水洗喷淋系统水槽、水洗防锈喷淋系统水槽共4个水槽作为清洗用水，各个水槽加入工艺水量共需2.8t（一般情况下可循环使用30d左右，本次评价按30天计算，平均0.093t/d），然后按照工艺要求加入药剂，进行工件清洗。
②加入药剂中携带部分水进入系统。本次评价取平均值，重油垢清洗剂含水量平均为67%、多功能防锈剂含水量平均为57%，重油垢清洗剂年用量为1.9t、多功能防锈剂年用量为1.6t，折算药剂进入系统水量为0.007t/d。
③清洗线工作时预脱脂、主脱脂、喷淋水洗防锈工序水温为40~55℃，喷淋水洗工序水温常温；各段高压切水设有水雾排风风机及时把水雾排出，烘干段采用热风循环加热排出水分；清洗系统水分通过以上工艺，大部分水分会挥发损失排入大气，根据同行及清洗厂家设计文件，清洗系统挥发损失水分为50%，折算挥发损失量为0.05t/d。
④当系统清洗下来的水槽污染物多至不能满足清洗工艺需要时进行更换。一般情况下各水槽循环使用30d左右，本次评价按30天计算。清洗污水产生情况折算为1.5t/30d、0.05t/d。最后清洗废水通过各水槽排放口排出汇集后流入厂区排水管网；最终进入行唐县第二污水处理厂。
表2-12  技改项目水平衡表   t/d
	项目
	用水情况
	损失量
	排放情况

	
	总用水量
	纯水
	循环水
	带入水
	
	

	清洗系统纯水
	0.093
	0.093
	2.8
	/
	0.5
	0.5

	重油垢清洗剂携带水
	0.004
	/
	/
	0.004
	
	

	多功能防锈剂携带水
	0.003
	/
	/
	0.003
	
	

	合计
	0.100
	0.093
	2.8
	0.007
	0.5
	0.05













图2-3  技改项目水平衡图  t/d

（2）技改完成后整体项目给排水情况
技改完成后，整体项目增加用水量0.093t/d、27.9t/a，废水排放量增加0.05t/d、15t/a。相对于整体项目及行唐县第二污水处理厂，占比均很小，不影响第二污水处理厂运行。整体工程给排水平衡见下图。































图2-4  整体工程给排水平衡图  单位：t/d
（2）供电情况
技改后用电仍园区供电线路提供，清洗烘干线增加45万kW•h/a。技改完成后整体工程共用电425万kW•h/a。
（3）蒸汽及供热 
本技改项目不使用天然气，清洗设备用电加热；办公空调仍采用电能。

	















工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程和产排污节点
技改工程不涉及土建工程，仅为清洗烘干线的安装。安装主要产生噪声及设备包装废物及施工期废水，源强较低，对周边环境影响较小，随着安装结束，影响结束。
二、营运期工艺流程和产排污节点
为提高喷漆质量，公司拟在喷漆前增加工件清洗烘干线，采用通过式直线型流水线方式，一次平排放1件工件进行清洗；设备采用不锈钢枝输送承载工件，变频调速；清洗采用高压水喷淋配合连续输送工件方式通过上下、两侧布置的喷管对整个工件无死角喷淋，从而达到清洗干净的目的；为了防止工艺槽窜液，在各个清洗段均采用聚氨酯门帘隔离高压清洗，从而尽可以减少各工艺槽窜液。
主要工艺流程及排污节点如下。
（1）技改项目所用纯水采用外购方式，外购纯水车汽运至用水点，放置纯水罐，通过管路接入各用水点。系统开始工作前，各个水槽放入纯水，并加入合适药剂配置工艺要求浓度。此过程产生废重油除垢剂桶、废防锈剂包装物等S1。
（2）待清洗工件准备：工件通过上下件缓存动力滚筒进入清洗烘干生产线。工件在清洗烘干系统中始终位于传送带上，每个清洗段均有水槽和喷淋系统组成，当有工件通过时喷淋开启，喷淋到工件上清洗后污水落入水槽，经隔油、过滤后打入喷淋系统，循环使用。此过程产生输送电机运转噪声N1、清洗驱动噪声N2。
（3）预脱脂：工件通过自动清洗输送系统进入预脱脂清洗喷淋段及水槽进行高压喷淋；由设置的全方位喷管对工件进行全面清洗，清洗过程中水温维持40~55℃，通过板式间接加热，由二次侧水泵启动停止控温。预脱脂清洗喷淋及水槽中已添加重油垢清洗剂，使用折光仪测定浓度确保符合工艺要求，水槽槽底采用斜底结构并设有集污沟，安装二级过滤装置，喷淋清洗液循环使用。工件携带的铁屑等固体不溶物质经过滤装置进入水槽集污沟。系统装有油水分离装置，将工件携带润滑油等石油类物质收集起来。此喷淋段设有水雾排风风机及时把水雾排出室内。
此过程产生清洗废水（30天需进行废液排放，排液时停止工件清洗）W1、水槽集污沟产生铁屑等固体悬浮物S2、油水分离产生石油类废物S3及设备运转噪声N3、喷淋水声N4。
（4）主脱脂：主脱脂清洗喷淋及水槽与预脱脂清洗喷淋及水槽结构、形式一样；喷淋清洗过程中通过折光仪测定浓度确保符合工艺要求，由设置的全方位喷管对工件进行全面清洗；清洗过程中水温维持40~55℃，通过板式间接加热，由二次侧水泵启动停止控温。主脱脂水槽槽底采用斜底结构并设有集污沟，安装二级过滤装置，喷淋清洗液循环使用。此喷淋段设有水雾排风风机及时把水雾排出室内。
 本阶段与预脱脂阶段产生相同的污染物：清洗废水（30天需进行废液排放，排液时停止工件清洗，加入少量油类絮凝剂以便废水絮凝沉淀）W2、水槽集污沟产生铁屑等固体悬浮物S4、油水分离装置产生石油类废物S5及设备运转噪声N5、喷淋水声N6。固体污染物产生量远远少于预脱脂。
（5）水洗及吹水过程：经过脱脂的工件由自动清洗输送系统进入水洗系统，进行水洗。水洗槽槽底采用斜底结构并设有集污沟。水洗过程不设置过滤装置，无加温装置，水洗液循环使用。此喷淋段设有水雾排风风机及时把水雾排出室内。
此过程产生清洗废水（30天需进行废液排放，排液时停止工件清洗）W3、微量铁屑等固体废物S6及设备运转噪声N7、喷淋水声N8。  
水洗后工件需进行高压吹水，在吹水段采用高压离心风机配合专用风刀对工件的两侧、底部、顶部进行高压切液吹水，尽可能在此工艺段把工件表面的水处理干净，减少后工序负载。此工序主要是水汽挥发和设备噪声。
（6）防锈：水洗后的工件进入水洗防锈喷淋系统及水槽，清洗液中已添加多功能防锈剂，工件经该工序后，增加防锈功能。水槽槽底采用斜底结构并设有集污沟，该工序喷淋液通过板式间接加热控温40～65℃，喷淋液循环使用。此喷淋段设有水雾排风风机及时把水雾排出室内。
此过程产生清洗废水（30天需进行废液排放，排液时停止工件清洗）W4、微量铁屑等固体废物S7及设备运转噪声N9、喷淋水声N10。
水洗防锈后工件需进行高压吹水，在吹水段采用高压离心风机配合专用风刀对工件的两侧、底部、顶部进行高压切液吹水，尽可能在此工艺段把工件表面的水处理干净，减少后工序负载。此工序主要是水汽挥发和设备噪声。
（7）烘干：经过清洗、防锈处理的工件进入烘干系统，烘干系统采用短波红外发热管+不锈钢带散热片发热管组合加热方式，热风通过循环风机进行循环对工件进行烘干；工件烘干产生水汽经管道连接到室外无组织排放。此过程产生热风循环风机运转噪声N11。
（8）絮凝沉淀：系统需要排液时停止对工件进行喷淋清洗，各水槽内添加絮凝剂，使悬浮物等杂质絮凝沉淀下来有沉淀物产生S8，沉淀到水槽底的集污沟内，一般情况下，集污沟30d左右集满，进行清除，需排掉清洗水、重新添加纯净水进行下一个工作循环。
备注：由于使用重油垢清洗剂、多功能防锈剂挥发性有机物含量低，并且极易溶于水中，各喷淋液温度70℃以上，不足以引起挥发；且工件在机械加工过程中携带的润滑油微量，故项目挥发性有机物等废气产生量极少，对周边环境影响极小。











图2-5  生产工艺流程及排污节点图
经汇总，技改项目排污节点如下表。
表2-13 项目主要污染物产生情况一览表
	类别
	序号
	工序
	主要
污染物
	治理措施
	治理效果

	废水
	W1-W4

	预脱脂、主脱脂水洗、防锈
	pH、SS、COD、BOD5、石油类等
	1、预脱脂、主脱脂设有油水分离装置和喷淋清洗过滤装置；
2、各喷淋水槽槽底采用斜底结构并设有集污沟；
3、排水时各水槽添加絮凝沉淀剂。
	排入园区污水管网，最终进入行唐县第二污水处理厂。

	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准、行唐县第二污水处理厂进水水质标准从严执行

	噪声
	N1、N2
	输送装置等电机运转噪声
	




等效A声级
	




厂房隔声、基础减振、距离衰减
	




《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3、4类标准

	
	N3、N4
	预脱脂设备及
喷淋清洗泵
	
	
	

	
	N5、N6
	主脱脂设备及
喷淋清洗泵
	
	
	

	
	N7、N8
	水洗及高压吹水噪声
	
	
	

	
	N9、N10
	防锈及高压吹水噪声
	
	
	

	
	N11
	烘干设备噪声
	
	
	

	固废
	S2、S4、S6、S7
	脱脂、水洗、防锈
	铁屑废物
	回用至中频电炉
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准要求

	
	S1
	喷淋液配置
	废重油除垢剂、废防锈剂外包装桶（未沾染）
	收集后外售
	

	
	S3、S5
	脱脂
	石油类废物
	暂存危险废物贮存点，交资质单位处置

	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)

	
	S1
	喷淋液配置
	废重油除垢剂、废防锈剂塑料内衬袋
	
	

	
	S8
	排水时絮凝沉淀
	絮凝沉淀物
	
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	
1、 公司现有工程环保手续情况
公司现有工程“年产5400吨汽车制动鼓、制动盘精密铸造项目”于2022年设立，并委托第三方机构编制《年产5400吨汽车制动鼓、制动盘精密铸造项目环境影响报告表》，该报告表于2022年08月24日获得行唐县行政审批局批复(文号：行审环表[2022]28号)；2023年2月该项目建设完成并取得《排污许可证》，证书编号：911301256610601239001X，2023年4月16日该项目进行了竣工环境保护自主验收。
年产5400吨汽车制动鼓、制动盘精密铸造项目中机加工粗车工序废气无组织排放，实际建设将粗车工序废气收集引入新增“布袋除尘器TA008”处理后由18m高排气筒DA005排放。企业填报《废气治理设施提升改造项目环境影响评价登记表》并完成备案，备案号：202213012500000145。
现有工程“年产5400吨汽车制动鼓、制动盘喷漆线技改项目”2023年8月委托第三方机构编制环境影响报告表，该报告表于2023年9月27日取得行唐县行政审批局批复(文号：行审环表[2023]16号)。该项目建设完成企业重新申领了排污许可证，于2024年4月13日对此项目进行了竣工环境保护自主验收。
2、 现有工程实际排放总量
依据河北华准检测技术有限公司2025年10月09日出具《行唐县龙鑫机械制造有限公司自行监测报告》（HZJC-2025-07063）中相关数据，现有工程实际排放量见下表。
表2-14  现有项目废气污染物排放量
	排放源
	污染物种类
	平均排放速率kg/h
	运行时间h
	排放量t/a
	合计

	DA001电炉熔炼废气排气筒（旋风除尘器+布袋除尘器）
	颗粒物
	0.083
	2400
	0.199
	3.208

	DA002翻箱落砂及抛丸废气排气筒（布袋除尘器）
	颗粒物
	0.3541
	3600
	1.275
	

	DA003混砂浇注及砂处理废气排气筒（布袋除尘器）
	颗粒物
	0.1974
	2400
	0.474
	

	DA007调漆喷漆烘干及危废间废气排气筒（两级过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置）
	颗粒物
	0.048
	1200
	0.058
	

	DA006机加工废气排气筒（布袋除尘器）
	颗粒物
	0.3342
	3600
	1.203
	

	DA007调漆喷漆烘干及危废间废气排气筒（两级过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置）
	非甲烷总烃
	0.0365
	1200
	0.044
	0.044

	DA008天然气燃烧机废气排气筒
	颗粒物
	0.0211
	1200
	0.025
	0.025

	
	二氧化硫
	ND
	
	0
	0

	
	氮氧化物
	0.0343
	
	0.041
	0.041


表2-15  现有项目废水污染物排放总量计算
	污染物种类
	单位
	平均值
	年工作时间
	废水排放量m3/d
	年排放量t

	化学需氧量
	mg/L
	116
	300
	3.789
	0.132

	五日生化需氧量
	mg/L
	31.5
	
	
	0.036

	氨氮（以N计）
	mg/L
	6.08
	
	
	0.007 

	总磷
	mg/L
	0.53
	
	
	0.001 

	总氮
	mg/L
	10.8
	
	
	0.012 

	悬浮物
	mg/L
	84
	
	
	0.095 

	动植物油类
	mg/L
	0.34
	
	
	0.0004 


表2-16  现有项目固体废物排放量
	序号
	名称
	来源
	固废类型
	废物代码
	产生量（t/a）
	贮存场所
	处理处置方式

	1
	炉渣
	中频感应电炉
	一般固废

	339-001-64
	271.858
	一般固废储存间

	收集后外售

	2
	废砂
	砂处理
	
	339-002-99
	15.15
	
	

	3
	废浇冒口
	去浇冒口
	
	339-001-99
	12
	
	收集后回用

	4
	金属边角料
	抛丸清理、机加工
	
	339-001-54
	992
	
	

	5
	金属屑、废钢丸
	
	
	339-001-09
	
	
	

	6
	除尘灰
	除尘器
	
	339-001-66
	205.186
	
	收集后外售

	7
	生活垃圾
	员工生活
	--
	--
	7.95
	--
	定期由环卫部门清运处理

	8
	化粪池污泥
	
	--
	--
	0.084
	--
	

	9
	漆渣
	喷 漆
	危险废物

	HW12
900-252-12
	0.038
	危废间

	收集后存放于厂区危废间，定期交由有资质单位处理

	10
	废漆桶
	
	
	HW49
900-041-49
	0.14
	
	

	11
	废润滑油
	设备润滑
	
	HW49
900-047-49
	0.02
	
	

	12
	废润滑油桶
	
	
	HW49
900-041-49
	0.02
	
	

	13
	废过滤棉
	喷漆烘干废气处理
	
	HW49
900-041-49
	0.148
	
	

	14
	废活性炭
	
	
	HW49
900-039-49
	2.6
	
	

	15
	废催化剂
	
	
	HW49
900-041-49
	0.004
	
	


表2-17 现有项目厂界噪声监测结果
	
	东厂界
	南厂界
	北厂界
	备注

	昼间
	56.6
	55.1
	57.2
	西厂界近邻其他企业不具备检测条件

	夜间
	47.4
	46.2
	47.9
	



因此，现有项目实际主要污染物排放总量为COD：0.132t/a；NH3-N：0.007t/a；SO2：0t/a、NOx：0.041t/a、颗粒物：3.233t/a、非甲烷总烃：0.044t/a，满足现有项目许可、环评批复量指标：COD：0.512t/a；NH3-N：0.045t/a；SO2：0.312t/a；NOX：0.936t/a；颗粒物：4.725t/a；VOCS（非甲烷总烃）：0.052t/a。

3、 现有工程存在环保问题及整改措施
现有工程环保手续齐全，企业按照环评及排污要求排放，废水废气噪声符合排放标准，固废严格按照要求进行处置，现有工程不存在环保问题。










[bookmark: _Toc7385]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、环境空气质量现状
[bookmark: _Toc52375605]1、空气质量达标区判定
大气环境质量基本因子PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3，根据《2024年石家庄市生态环境状况公报》中的相关数据进行判定。
表 3-1 石家庄市环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度μg/m3
	标准值μg/m3
	占标率/%
	达标情况

	PM10
	年平均
	78
	60
	130 
	不达标

	PM2.5
	年平均
	45
	30
	150
	不达标

	SO2
	年平均
	5
	60
	8.33
	达标

	NO2
	年平均
	27
	40
	67.5
	达标

	CO
	日平均
	1200
	4000
	30 
	达标

	O3
	日最大8h平均
	182
	160
	114 
	不达标


石家庄2024年常规主要大气污染物中PM10、PM2.5、O3年评价指标不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准，SO2、CO、NO2年评价指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，该项目所在区域为空气质量不达标区。
为改善大气环境质量，行唐县人民政府根据相关方案要求，制定落实了行唐县重污染天气应急预案、环保设施提升改造、车辆限行措施等污染减缓措施，预计区域环境质量将明显改善。
2、地下水环境、土壤环境
技改项目生产废水经隔油、絮凝沉淀排入园区污水管网，最终进入行唐县第二污水处理厂，排水水质简单且浓度较低。该厂根据本厂生产特点做了分区防渗：一般防渗区为生产车间、化粪池、库房地面采取防渗措施后，防渗系数应达到10-7cm/s，使总体防渗层达到极微透水～弱透水级。重点防渗区域：危险废物贮存点、油漆库基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度废聚苯乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，地基之上采用水泥混凝土地面+防渗漆（环氧树脂）做防渗处，渗透系数≤10-10cm/s。油漆库、危险废物贮存点内用以存放装载液体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。其他原料储存区要求：库房地面进行一般水泥地面硬化。无地下水、土壤污染污染途径，故项目无需进行地下水、土壤环境现状调查。
3、地表水
项目新增少量排水。最近的地表水为磁河，距离3.1km。依据石家庄生态环境局2025年5月发布的“石家庄市2025年5月跨市、县界断面水质监测结果，石家庄市行唐县磁河南霍营村断面数据如下。
表 3-2  地表水环境质量现状监测分析结果一览表
	类别
	检测项目
	检测结果
	标 准 值
	单位
	标 准 来 源

	地表水
环境
	水温
	22.4
	--
	℃
	

	
	pH值
	7.7
	6-9
	无量纲
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	溶解氧
	6.15
	≥5
	mg/L
	

	
	高锰酸盐指数
	2.4
	≤6.0
	mg/L
	

	
	化学需氧量
	6
	≤20
	mg/L
	

	
	氨氮
	0.225
	≤1.0
	mg/L
	

	
	总磷
	0.11
	≤0.2
	mg/L
	

	
	总氮
	4.27
	≤1.0
	mg/L
	



通过上表，石家庄市行唐县南霍营断面除总氮外均达标。总氮不达标的原因与进入雨季，地面径流较多有关。
4、 声环境  
项目东侧30m内有岳霍口村，由河北瑞耀环境检测技术有限公司于2026年3月22日进行声环境质量现状监测（报告编号：RYJC2603162）监测数据如下，检测报告见附件。
表3-3  声环境现状监测及评价结果单位：dB(A)
	点  位
	昼  间
	夜  间

	
	监测值
	标准值
	评价结果
	监测值
	标准值
	评价结果

	岳霍口村沥
东侧厂界最近住户1#
	52
	55
	达标
	43
	45
	达标


由上表可知，厂界东侧敏感点岳霍口村声环境质量现状检测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准要求。
5、 生态环境  
项目位于河北省石家庄市行唐县河北行唐经济开发区南区，属于工业园区，无需进行生态环境现状调查。 

	环境
保护
目标
	一、大气环境
通过对本项目的现场踏勘，距离本项目最近的大气环境敏感点为东侧30m处的岳霍口村，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。
二、声环境
通过对本项目的现场踏勘，距离本项目最近的声环境保护目标为东侧30m处的岳霍口村。
三、地下水环境
本项目东侧30m处的岳霍口村生活用水由项目东北侧650m处的岳霍口村地下水井提供。项目厂界外500m范围内无地下热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
四、生态环境
项目位于河北省石家庄市行唐县河北行唐经济开发区南区，属于工业园区，无生态环境保护目标。
根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见下表。
表3-4 环境保护目标一览表
	环境
要素
	坐标/m
	保护对象
	保护
内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界
距离/m
	保护级别

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	环境
空气
	50
	0
	岳霍口村
	居民
	二类
	东
	30
	《环境空气质量标准》（GB3095-206）二级标准

	地下水
	厂界外500米范围内
	无
	/
	/
	/

	生态环境
	项目占地范围内
	无
	/
	—
	/

	备注：表中XY坐标,以项目中心坐标为原点进行标注



表3-5 声环境保护目标一览表
	序号
	声环境保护目标名称
	空间相对位置/m
	距厂界最近距离/m
	方位
	执行标准/功能区类别
	声环境保护目标情况说明

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	岳霍口村最近住户
	50
	0
	1.2
	30
	E
	《声环境质量标准》
GB3
96-2008）1类标准
	50m内共有3户一层居民宅院，砖混结构，朝南

	备注：表中XY坐标,以项目中心坐标为原点进行标注




	污染
物排
放控
制标
准
	施工期：
1、 技改项目仅为清洗设备的安装和管路的铺设。安装工程无扬尘。施工过程主要为噪声，源强低、工作时间短，施工期噪声符合排放要求，环境影响小。
2、 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关要求，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。
3、施工期设备包装等执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。
运营期：
1、废气：技改项目不涉及废气排放。
2、废水：技改项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，并满足行唐县第二污水处理厂进水水质标准。具体标准值见下表。
表3-6   废水排放标准   单位：mg/L
	污染物
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准
	行唐县第二污水处理厂进水水质要求
	本次评价执行标准

	pH
	6~9
	--
	6~9

	COD
	500
	450
	450

	BOD5
	300
	200
	200

	SS
	400
	200
	200

	氨氮
	--
	40
	40

	动植物油
	100
	--
	100

	总磷
	--
	5
	5

	石油类
	20
	--
	20



3噪声：北侧西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准；南侧东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声功能区标准。
4固废：一般工业固废处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定要求。

	总量控制
指标
	1、现有项目批复及许可总量指标
该公司《年产5400吨汽车制动鼓、制动盘精密铸造项目环境影响评价报告表》于2022年08月24日取得行唐县行政审批局批复，编号：行审环表[2022]28号；《年产5400吨汽车制动鼓制动盘喷漆线技改项目》于2023年9月27日取得批复，编号：行审环表[2023]16号。
依据批复及总量交易，企业现有总量控制指标为：COD：0.512t/a；NH3-N：0.045t/a；SO2：0.312t/a；NOX：0.936t/a；颗粒物：4.725t/a；VOCS（非甲烷总烃）：0.052t/a。
2、技改项目总量指标
（1）技改项目不涉及废气排放；技改清洗废水经油水分离、过滤、絮凝沉淀处理后进入排入园区管网，最终进入行唐县第二污水处理厂进行深度处理。废水排放量增加0.05m3/d、15m3/a。达标排放总量计算如下：
污染物达标排放量=排放标准限值×年排放废水量
COD：450mg/L×15m³/ a×10-6=0.00675t/a≈0.007t/a
NH3-N：40mg/L×15m³/ a×10-6=0.0006t/a≈0.001t/a
（2）确权交易量
[bookmark: OLE_LINK103]技改项目清洗废水通过园区管网排入行唐县第二污水处理厂处理后再排入行唐县玉城污水处理厂，玉城污水处理厂出水执行《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）重点控制区排放限值，即COD和氨氮排放浓度限值分别为30mg/L和1.5。外排废水总量控制指标计算结果如下：
污染物确权交易量(t/a)=污染物浓度（mg/L）×废水量（m3/a）×10-6
COD排放总量(t/a)=30mg/L×15m³/ a×10-6=0.00045t/a≈0.000t/a
氨氮排放总量(t/a)=1.5mg/L×15m³/ a×10-6=0.0000225t/a≈0.000t/a
3、技改完成后总量指标
本次技改项目完成后，公司总量指标变化情况见下表。
表3-7  总量指标变化表
	污染物类型
	现有项目总量指标
	技改项目削减量
	技改项目总量控制指标
	整体项目总量控制指标
	变化情况

	SO2
	0.312
	0
	0
	0.312
	0

	NOx
	0.936
	0
	0
	0.936
	0

	颗粒物
	4.725
	0
	0
	4.725
	0

	VOCs
	0.052
	0
	0
	0.052
	0

	COD
	0.512
	0
	0
	0.512
	0

	氨氮
	0.045
	0
	0
	0.045
	0



根据上述，技改完成后全厂总量控制指标为：COD：0.512t/a；NH3-N：0.045t/a；SO2：0.312t/a；NOX：0.936t/a；颗粒物：4.725t/a；VOCS（非甲烷总烃）：0.052t/a。






















[bookmark: _Toc16631]
四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	技改工程利用现有厂房进行建设，无土建工程施工，不产生扬尘等大气污染问题，施工期间主要是噪声影响。施工期的噪声主要来源于施工机械和设备运输车辆，建设单位应严格采取以下措施：（1）施工选择低噪声的机械设备，且尽量利用噪声距离衰减减小噪声影响，对相对固定的器械采取入棚操作。（2）做好施工机械的维修保养，严格按操作规程使用各类机械。（3）在施工器械上增加消声减噪的装置，如隔声罩等。通过采取以上措施施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关要求。
施工工人依托现有生活设施，施工期间废水泼洒抑尘。安装设备产生的废包装木板、废纸箱、废塑料包装袋等全部收集外售；固废按照规范进行处置。
随着施工结束上述影响也不复存在。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	一、废气治理措施及环境影响
1、废气产排情况分析
技改项目为喷漆烘干线技改—在喷漆前加清洗烘干工序，保证喷漆工件的清洁度，提高喷漆质量，故技改不涉及主体工程废气排放及治理工程。项目使用重油垢清洗剂、多功能防锈剂中挥发性有机物含量低，极易溶于水中，各喷淋液温度保持在60℃以下，不会引起大量挥发；且工件在机械加工过程中携带的润滑油微量，故项目挥发性有机物等废气产生量极少，对周边环境影响极小。
二、废水排放及治理
（1）技改项目废水排放情况
参照《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ 1181—2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020），“机械加工零件清洗”废水主要为pH、COD、石油类。
①pH、COD、石油类
参照《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ 1181—2021）附录E“表 E.2 汽车工业废水及废水污染物参考一览表”中“机械加工零件清洗”，技改项目废水pH为7~9，参照同类行业行唐县正佳机械有限责任公司清洗烘干先检测数据，依据河北华准检测技术有限公司2023年4月12日出具《行唐县正佳机械有限责任公司验收监测项目检测报告》中相关监测数据，现有工程pH平均值为7.7，故技改后整体项目pH在7~9。
参照《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ 1181—2021）附录E“表 E.2 汽车工业废水及废水污染物参考一览表”中“机械加工 零件清洗”，技改项目废水产生情况如下表。
表4-1  技改项目废水COD、石油类产生情况表
	工序
	过程/装置
	产生环节
	废水类别
	主要污染物浓度（除pH外，均为mg/L）
	排放方式

	
	
	
	
	pH
	COD
	石油类
	

	机械加工
	零件清洗
	零件清洗
	含油废水
	7~9
	6000~9000
	1000~3000
	间歇排放



根据现场勘查情况，现有项目工件携带石油类极少，见下图。
[image: 4d8c51e98e08c59d7f4924425028d8c][image: a3f42bb9824b0bcd67ff8923ee0e20a]








图4-1 待清洗工件


依据上述情况，技改项目清洗废水排放时四个水槽废水混合在一起，预脱脂和主脱脂含油浓度较高，水洗废水和防锈废水含油浓度较低，根据项目实际排水工况，本环评不细分隔水槽分别排放，将其混合排放进行工程分析。本报告依据源强数据和工程实际工况将COD值取6000mg/L、石油类取1000mg/L。依据工程分析，技改项目废水量情况为30天排放一次、一次排放1.5m3，运营300天，年排放15m3；则COD、石油类产生量为0.09t/a、0.015t/a。
依据工程分析，清洗线系统自带油水分离装置采用不锈钢吸油带提取废油，油被刮油板刮出收集排放，刹车盘清洗以浮油及分散乳化油为主，清洗剂含表面活性剂，属于典型机加工水基清洗废水，依据设计资料装置除油率为95%；油水分离去除油相中的COD，不能去除清洗剂液中溶解的COD，效率低于除油，依据企业提供资料，油水分离装置对COD去除率为30%。
排水时使用絮凝剂进行絮凝沉淀，并且废水排放时通过清洗系统的两级过滤装置， 参考“关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告”（环境部公告 2021年第24 号）中“机械行业制造手册”数据，本步操作COD处理效率取值为40%、石油类处理效率为65%。 
经计算，COD、石油类经油水分离装置、絮凝沉淀处理后的剩余量分别为0.0378t/a、0.0002625t/a，折算废水浓度为2520mg/L、17.5mg/L。
依据水平衡部分，现有工程无生产废水产生，排放废水只有生活水，排放量为3.789t/d。技改后综合排放口包括现有工程生活污水排放量3.789t/d和清洗废水排放量0.05t/d，合计3.839t/d。
依据河北华准检测技术有限公司2025年10月9日出具《行唐县龙鑫机械制造有限公司自行监测报告》中相关监测数据，现有项目COD平均排放浓度为116mg/L。现有工程无石油类物质排放。经计算技改完成后，当技改项目排放清洗废水时，整体项目综合污水总排口COD、石油类排放浓度为147.31mg/L、0.228mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，并满足行唐县第二污水处理厂进水水质标准：pH6~9、COD450mg/L、石油类20mg/mL。
（2）固体悬浮物
由于工件携带微量铁屑等固体，故技改项目废水中含有固体悬浮物，依据工程分析，预脱脂、主脱脂、水洗、水洗防锈水槽槽底均采用斜底结构并设有集污沟，安装二级过滤装置，工件携带的铁屑等固体不溶物质经过滤装置进入水槽集污沟内。依据试验及考察资料，工件携带铁屑量较小，水中悬浮物为70mg/L±，清洗系统采取水槽槽底斜底结构并设有集污沟、安装二级过滤装置（系统预脱脂和主脱脂均采用两级过滤，第一级为15目的双层不锈钢板式过滤器，第二级为不锈钢袋式过滤器，内置标准滤袋过滤精度为50μ）等措施，折算集污沟能产生约5.88kg/30d铁屑等固体废物。
2、可行性分析
（1）处理措施可行性分析
《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）中对间接排放无处理要求。
技改项目废水处理工艺采用措施：预脱脂、主脱脂均自带油水分离装置；生产间歇添加絮凝剂；水槽槽底采用斜底结构并设有集污沟，系统安装二级过滤装置；经园区管网，进入第二污水处理厂。
经计算，清洗线系统废水COD、石油类经油水分离、絮凝沉淀处理后的剩余量为0.0378t/a、0.0002625t/a，折算废水浓度为2520mg/L、17.5mg/L；与现有废水混合后排放，能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，并满足行唐县第二污水处理厂进水水质标准：pH6~9、COD450mg/L、石油类20mg/mL。
 技改项目产排情况及技改后整体项目排放情况见下表。     
表4-2  技改项目废水产排情况表
	工序
	过程/装置
	产生环节
	废水类别
	产生情况
	槽液总排口排放情况
	排放方式

	
	
	
	
	pH
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	pH
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	
	
	
	
	
	COD
	石油类
	COD
	石油类
	
	COD
	石油类
	COD
	石油类
	

	机械加工
	零件清洗
	零件清洗
	含油废水
	7~9
	6000
	1000
	0.09
	0.015
	7~9
	2520
	17.5
	0.0378
	0.0002625
	间歇排放



表4-3  技改后有清洗废水排放时整体项目废水排放情况
	排放口
	产生环节
	废水类别
	排放情况
	排放方式

	
	
	
	pH
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	
	
	
	
	COD
	石油类
	COD
	石油类
	

	综合污水总排口
	生活、工件清洗
	生活污水、含油废水
	7~9
	147.31
	0.228
	0.170
	0.00026
	间歇排放


综合上述，技改完成后，水槽排放口和综合排放口均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，并满足行唐县第二污水处理厂进水水质标准：pH6~9、COD450mg/L、石油类20mg/mL；故措施可行。
（2）废水排入行唐县第二污水处理厂可行性分析
本项目位于行唐县经济开发区南区，行唐县第二污水处理厂收水范围为行唐县工业聚集区内工业废水及生活污水，收水管道已铺设至厂区。项目废水主要污染物为COD、石油类，行唐县第二污水处理厂处理规模为2万m3/d，采取“预处理+A2O生化工艺+沉淀池+絮凝沉淀池+高效反硝化生物滤池+中间水池+臭氧催化氧化+高效曝气生物滤池+V型滤池+消毒”工艺对废水进行处理，出水指标执行《大清河流域水污染物排放标准》（DB/2795-2018）重点控制区排放限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表1中一级A标准，进出水水质指标见表。
表4-4  行唐县第二污水处理厂进出水水质指标 单位：mg/L（pH除外）
	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	总氮
	总磷

	进水指标
	6～9
	≤450
	≤200
	≤200
	≤40
	/
	≤5.0

	出水指标
	6～9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5


注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
因此，行唐县第二污水处理厂满足本项目要求。
3、自行监测的管理要求
依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），项目属于简化管理。依据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》(HJ1115—2020）和《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》(HJ 1251-2022)，废水排放自行监测管理见下表。
表4-5  废水排放自行监测表
	编号及名称
	类型
	检测点位
	
地理坐标

	污染物
	监测频率
	标准来源
	标准限值

	


DW001
	

一般排放口
	

废水综合排放口
	
经度
114°30'58.623"

纬度
38°23'36.159"
	pH
	1次/年
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，同时第二污水处理厂现行进水水质要求
	6-9

	
	
	
	
	COD
	1次/年
	
	450mg/L

	
	
	
	
	BOD5
	1次/年
	
	200mg/L

	
	
	
	
	SS
	1次/年
	
	200mg/L

	
	
	
	
	氨氮
	1次/年
	
	40mg/L

	
	
	
	
	总氮
	1次/年
	
	--

	
	
	
	
	总磷
	1次/年
	
	5.0mg/L

	
	
	
	
	动植物油
	1次/年
	
	100mg/L

	
	
	
	
	石油类
	1次/年
	
	20mg/L



三、噪声治理及排放情况
1、噪声源强分析
技改项目产生噪声主要为输送装置等电机运转噪声、喷淋等各个泵的噪声、喷淋水声等，噪声值在65～90dB（A）之间。噪声设备均置于生产车间内，并在设备下方设置减震垫，通过建筑隔声距离衰减等方式控制车间内的噪声。
具体噪声源强及布局见下表。
表4-6  室内声源参数表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声功率级/
dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边 
界距离/m 

	室内边界 
声级 
/dB(A) 

	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级 
/dB(A) 
	建筑物 
外距离 

	1

	清洗烘干区
	输送电机
（等效后）噪声
	0.4kw
	70
	基础减振、厂房隔声、距离衰减

	61.03
	29.56
	1
	3.0m
	60.5
	昼间
	20
	40.5
	0m

	2
	
	清洗驱动
	2.2kw
	85
	
	58.61
	48.94
	1
	2.5
	77
	
	
	57
	

	3
	
	喷淋清洗泵1
	4.0kw
	85
	
	50.23
	44.27
	0.3
	2.0
	79
	
	
	59
	

	4
	
	喷淋清洗泵2
	
	90
	
	60.32
	20.05
	0.3
	2.0
	84
	
	
	64
	

	5
	
	喷淋清洗泵3
	
	90
	
	44.68
	37.2
	0.3
	2.0
	84
	
	
	64
	

	6
	
	喷淋清洗泵4
	
	90
	
	53.07
	17.4
	0.3
	2.0
	84
	
	
	64
	

	7
	
	喷淋清洗泵5
	
	90
	
	64.11
	25.92
	0.3
	2.0
	84
	
	
	64
	

	8
	
	热风循环风机
	1.5kw
	90
	
	58.75
	17.4
	1.2
	2.5
	82
	
	
	62
	

	9
	
	抽雾风机
	2.2kw
	92
	
	62.22
	44.52
	1.2
	2.5
	84
	
	
	64
	

	10
	
	吹水风机
	4kw
	95
	
	60.64
	24.34
	1
	3.0
	85
	
	
	65
	

	11
	
	喷淋水流声
	--
	60
	
	{62.56,34.52,1},
{59.58,38.52,1}（面源）
	2.8
	51
	
	
	31
	


备注：以企业中心点为坐标原点，坐标：东经114.50933259°北纬38.39342719°。
2、预测模式
本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。
3、声环境影响预测结果
本评价通过预测噪声源对四周厂界噪声贡献值，叠加现有工程厂界的现状监测值，得出技改完成后的四周厂界预测值，分析本项目实施后对四周厂界、声环境保护目标的影响。本项目夜间不运行不考虑夜间噪声。项目噪声污染源情况见下表。
 表4-7  噪声预测结果表  单位：dB(A)
	厂界
	坐标（X/Y/Z 米）
	预测时段
	贡献值
	背景值
	技改后预测值
	评价标准
	评价结果

	北厂界
	{33.20,72.22,1.2}
	昼间
	58.75
	57.2
	61.05
	65
	达标

	
	
	夜间
	-
	47.9
	47.9
	55
	达标

	东厂界
	{21.4,27.18，1.2}
	昼间
	39.62
	56.6
	56.69
	70
	达标

	
	
	夜间
	-
	47.4
	47.4
	55
	达标

	西厂界
	{-66.15,7.88，1.2}
	昼间
	44.14
	55.6
	55.92
	65
	达标

	
	
	夜间
	-
	46.5
	46.5
	55
	达标

	南厂界
	{7.97，-85.48,1.2}
	昼间
	45.01
	55.1
	55.51
	70
	达标

	
	
	夜间
	-
	46.2
	46.2
	55
	达标


综上所述，本项目噪声经采取措施衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准限值要求（昼间65/70dB（A）、夜间55dB（A））。
 表4-8  声环境保护目标噪声预测一览表（dB(A)）
	声环境保护目标名称
	时段
	噪声现状值
	噪声贡献值
	噪声预测值
	较现状增量
	噪声标准
	超标和达标情况

	厂东侧岳霍口最近村住户
	昼
	52
	47.45
	53.3
	+1.3
	55
	达标

	
	夜
	43
	-
	43
	0
	45
	达标


根据上表，厂界东侧声环境保护目标岳霍口村50m范围内最近住户噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求昼间：55dB（A）、夜间：45dB（A），则其他住户亦满足要求。
3、监测计划
本企业为非重点排污单位，项目噪声监测计划见下表。
表4-9  项目噪声监测方案
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	噪声
	厂界外1米
	等效连续A声级
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准

	
	最近敏感点
	
	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准



四、固体废弃物污染防治及排放情况
1、 一般废物产生情况
依据工件携带情况，清洗过程中产生铁屑情况为30天清理一次各个水槽，产生量约为5.88kg/次，年产生量为58.8kg/a，回用到中频电炉。技改项目重油垢清洗剂、多功能防锈剂使用量分别为1.9t/a、1.6t/a，包装为25kg/桶，桶的重量约为2kg/个，重量为0.28t/a。重油垢清洗剂、多功能防锈剂使用时直接将塑料包装和内容物拿出包装桶，在其他专用密封桶中使用，一般情况下不会沾染包装桶。如果包装桶沾染了重油垢清洗剂、多功能防锈剂亦应按危险废物处置，不沾染情况下供应商回收利用。
2、 生活垃圾
技改项目不新增人员，故无生活垃圾产生。
3、 危险废物产生情况
预脱脂、主脱脂水槽带有隔油装置，废油的产生量为0.01425t/a，属于危险废物。废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物、废物代码900-201-08 ；清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油危险特性为“T，I”。
集污沟产生的絮凝剂沉淀物，主要物质为石油类等杂质，产生量为0.02t/a。废物类别HW49 其他废物，废物代码为 900-041-49，危险特性为“T/In ”。
重油垢清洗剂中乙烯醚为环境风险物质，多功能防锈剂成分中脂肪胺列入《危险化学品目录》(2022版）中。沾染重油垢清洗剂、多功能防锈剂内衬袋按危险废物管理，依据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别HW49 其他废物，废物代码为 900-041-49，危险特性为“T/In”。其内衬塑料袋，重量为0.1kg/个，年塑料包装为140个，产生量为0.014t/a。
技改项目固体废物产生及处置情况、危险废物基本情况见下表。
表4-10 技改工程固体废物产生及治理情况
	工序
/生产线
	固体废物
名称
	固废属性
	物理性状
	产生量
（t/a）
	最终去向

	水槽过滤装置
	铁屑等
	一般工业固体废物
	固态
	0.0588
	返回中频电炉回收利用

	清洗剂、防锈剂废包装桶（外桶未沾染）
	废铁/塑料桶
	一般工业固体废物
	固态
	0.280
	供应商回收利用

	预脱脂、主脱脂隔油装置
	废矿物油
	危险废物
	液态
	0.01425
	交资质单位处置

	水槽集污沟
	絮凝沉淀物
	危险废物
	半固态
	0.02
	

	清洗防锈预脱脂、主脱脂内衬袋
	塑料包装
	危险废物
	固态
	0.014
	


表4-11  技改项目危险废物汇总表
	危险废物名称
	危险废物
代码
	产生量
t/a
	产生工序/装置
	形态
	有害
成份
	产废
周期
	危险
特性
	污染防治措施

	废矿物油
	HW08
900-201-08
	0.01425
	预脱脂、主脱脂隔油装置
	液态
	矿物油等
	1次/30d
	T、I
	暂存危废间，定期交由有资质单位处置

	絮凝沉淀物
	HW49 900-041-49 
	0.02
	水槽集污沟
	半固态
	脂肪胺、乙烯醚等
	1次/30d
	T/In
	

	重油垢清洗剂、多功能防锈剂塑料内衬袋
	HW49 900-041-49 
	0.014
	预脱脂、主脱脂隔油装置
	固态
	脂肪胺、乙烯醚等
	1次/30d
	T/In
	

	注：T：毒性；C：腐蚀性；I：易燃性；R：反应性；In：感染性。


技改后整体工程固体废物产生情况见下表。
表4-12  技改后全厂固体废物汇总表
	序号
	名称
	来源
	固废类型
	废物代码
	产生量（t/a）
	贮存场所
	处理处置方式

	1
	炉渣
	中频感应电炉
	一般固废

	339-001-64
	271.858
	一般固废储存间

	收集后外售

	2
	废砂
	砂处理
	
	339-002-99
	15.15
	
	

	3
	废浇冒口
	去浇冒口
	
	339-001-99
	12
	
	收集后回用

	4
	金属边角料
	抛丸清理、机加工
	
	339-001-54
	992
	
	

	5
	金属屑、废钢丸
	
	
	339-001-09
	
	
	

	6
	除尘灰
	除尘器
	
	339-001-66
	205.186
	
	收集后外售

	7
	生活垃圾
	员工生活
	--
	--
	7.95
	--
	定期由环卫部门清运处理

	8
	化粪池污泥
	
	--
	--
	0.084
	--
	

	9
	铁屑等
	水槽过滤装置
	一般固废

	--
	0.0588
	一般固废储存间

	返回中频电炉回用

	10
	清洗剂、防锈剂废包装桶（未沾染）
	清洗烘干线原料
	
	--
	0.280
	
	供应商回收利用

	11
	漆渣
	喷 漆
	危险废物

	HW12
900-252-12
	0.038
	危废间

	收集后存放于厂区危废间，定期交由有资质单位处理

	12
	废漆桶
	
	
	HW49
900-041-49
	0.14
	
	

	13
	废润滑油
	设备润滑
	
	HW49
900-047-49
	0.02
	
	

	14
	废润滑油桶
	
	
	HW49
900-041-49
	0.02
	
	

	15
	废过滤棉
	喷漆烘干废气处理
	
	HW49
900-041-49
	0.148
	
	

	16
	废活性炭
	
	
	HW49
900-039-49
	2.6
	
	

	17
	废催化剂
	
	
	HW49
900-041-49
	0.004
	
	

	18
	废矿物油
	预脱脂、主脱脂隔油装置
	危险废物

	HW08
900-201-08
	0.01425
	危废间

	收集后存放于厂区危废间，定期交由有资质单位处理

	19
	集污沟沉淀物
	水槽集污沟
	
	HW49 900-041-49 
	0.02
	
	

	20
	重油垢清洗剂、多功能防锈剂塑料内衬袋
	清洗烘干原料使用
	
	HW49 900-041-49 
	0.014
	
	



2、环境管理
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（第二次修订）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件，提出以下要求：
建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。产生、收集、贮存、 利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取放扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止任何单位或个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。
（1）一般工业固体废物的管理要求
依据工程分析，技改项目产生固体废物主要为铁屑等固体物质，30天收集一次，收集后及时送到中频电炉回收利用，不储存。收集时沥干水分，并使用防漏装置，严谨遗撒。
现有项目1#生产车间北侧设有1座10m2的一般固废储存间，主要储存生产过程中的各种一般固体废物。项目一般工业固废不会产生渗滤液，一般固废间地面硬化，防止雨水径流进入贮存、处置场内，场内悬挂标识，分区存放，储存区设置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求。生活垃圾在场内设置密闭桶收集，及时清运。
（2）危险废物环境管理
①依托现有项目危险废物贮存点可行性分析
技改项目危险废物暂存依托现有危废间，现有2#生产车间北侧建有危废间。技改完成后，全厂危险废物产生情况见表4-12。技改后整体危险废物产生量约为3t/a，危废间10m2，最大储存量5t；现有危废间能够满足暂存需求。
②储存要求
危险废物在危险废物贮存点储存过程中，不同种类危险废物应分区存放，墙上张贴危废名称，危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按照要求填写。设立危险废物贮存管理台账，规范危险废物出入库情况交接记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，交由具有危险废物处置资质的单位处置。经对比项目危险废物贮存点，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，做到了防风、防雨、防晒，基础必须防渗，设计堵截泄漏的裙角，地面做耐腐蚀、防渗漏处理，渗透系数能小于1×10-10cm/s。
③危险废物贮存点标识要求
由于项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）相关规定要求，危险废物贮存点及危险废物储存容器上需要张贴标签，总体要求如下：
· 危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。 
· 危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。 
· 危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。 
· 同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。 
· 危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律、法规和标准的要求。 
标签、贮存、分区等严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）相关规定要求执行。
④危险废物运输过程中环境管理要求
危险废物贮存点的危废定期由有资质的单位进行收集处置，届时有资质的危险废物处置单位会采用专门的危险废物运输车进厂进行收集装车运输至指定场所处置，场外运输车辆由有资质的单位车辆进行运输。
⑤危险废物暂存要求
技改项目依托现有工程危废间，占地面积10m2，技改完成后危险废物产生量约为3t/a，能够满足贮存需求。危险废物贮存点属于重点防渗区，已采取了“三合土+水泥+环氧树脂”防渗措施，渗透系数小于1×10-10cm/s；危险废物贮存点密闭，大门设双锁，设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围容积不低于堵截容积的最大储量，并设泄漏液体收集装置。危险废物贮存点设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物产生量及处置记录。危险废物贮存点贮存能力可以满足整体工程危险废物贮存要求。
技改项目建成后产生的固体废物均采取了可行的处置措施，对周边环境保护目标影响较小，不会造成二次污染。
（3）结论
[bookmark: _Toc28403]在严格按照固体废物管理办法，确保固体废物在中转、运输和综合利用的过程中不造成二次污染的情况下，加强生产管理。项目各种固体废物均得到了妥善处置和综合利用，不会对周围环境产生不良影响。
五、地下水、土壤
技改项目有可能造成地下水、土壤污染，需对相关防渗措施进行分析，地下水及土壤污染源主要为危险废物贮存点、重油垢清洗剂及防锈剂储存场所，污染途径主要为危险废物及废水跑、冒、滴、漏，污染物经土层的渗漏，通过包气带进入含水层导致对地下水及土壤的污染。为了保护地下水资源，确保区域地下水源的水质及土壤环境不受污染，该项目采取的主要防渗措施如下：
技改项目涉及的重点防渗区：清洗烘干设备所在区域、重油垢清洗剂及防锈剂储存场所（油漆库内存放专区）、危险废物贮存点；经现场调查清洗烘干设备所在区域已进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s）。重油垢清洗剂及防锈剂储存场所（油漆库内存放专区）、危险废物贮存点依托现有工程，经调查油漆库和危险废物贮存点防渗做法已符合渗透系数不大于10 -7 cm/s的要求。
一般防渗区：技改项目不涉及一般防渗区，现有工程化粪池、一般固废间等效黏土防渗层符合Mb≥1.50m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB 16889执行；
简单防渗区：其他非污染区除绿化用地外已进行一般地面硬化。
综上所述，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。
六、生态及防沙治沙
项目位于河北行唐经济开发区南区行唐县龙鑫机械制造有限公司厂区内喷漆烘干间内、喷漆烘干设备的东侧。无新增用地，周围无需要保护的生态环境保护目标。
公司属于沙化区范围，经现场调查该公司地面已经硬化，生产设备位于厂房内；技改项目位于现有厂房内，对土地沙化无影响。
七、环境风险
1.环境风险物质分布情况
技改项目涉及环境风险物质情况：重油垢清洗剂中含有的乙烯醚、脂肪胺、三氮唑等有机成份，重油垢清洗剂最大储量为1t，有机成份最大含量为35%，则最大储量为0.35t。多功能防锈剂中含有聚酸胺三乙醇胺等成分最大含量65%，多功能防锈剂最大储量为1t，则最大储量为0.65t。风险物质还包括技改项目所产危废。环境风险物质含量见下表。
表4-13  技改项目涉及环境风险物质
	序号
	危险物质名称
	最大储存量
	分布地点
	可能的污染途径

	1
	乙烯醚脂肪胺
	0.35
	油漆库、危险废物贮存点
	泄漏后如果防渗层防渗效果不佳，将造成土壤、地下水污染，但由于桶装，泄漏量不会很大，造成影响极小

	2
	聚酸胺三乙醇胺
	0.65
	
	

	3
	废矿物油
	0.01425
	
	

	4
	絮凝剂沉淀物
	0.02
	
	

	5
	重油垢清洗剂、多功能防锈剂塑料内衬袋
	0.014
	
	


表4-14 技改后全厂涉及环境风险物质
	序号
	危险物质名称
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	qn/Q

	1
	漆渣
	0.038 
	50
	0.000760 

	2
	废漆桶
	0.14
	50
	0.0016

	3
	废润滑油
	0.02
	2500
	0.000008

	4
	废润滑油桶
	0.02
	50
	0.0004

	5
	废过滤棉
	0.148 
	50
	0.002961 

	6
	废活性炭
	2.6
	50
	0.052

	7
	废催化剂
	0.004
	50
	0.00008

	8
	甲烷
	0.00002976
	10
	0.000002976

	9
	乙烷
	1.2704E-06
	10
	1.2704E-07

	10
	丙烷
	2.304E-07
	10
	2.304E-08

	11
	异丁烷
	4.16E-08
	10
	4.16E-09

	12
	乙烯醚脂肪胺
	0.35
	1
	0.35

	13
	聚酸胺三乙醇胺
	0.65
	50
	0.013

	14
	废矿物油
	0.01425
	2500
	0.00000588

	15
	絮凝沉淀物
	0.02
	50
	0.0004

	16
	重油垢清洗剂、多功能防锈剂塑料内衬袋
	0.014
	50
	0.00028

	合计
	0.42149801


本项目危险物质最大储存量与临界量的比值Q＜1，因此，本项目风险潜势为Ⅰ，本项目风险物质存储量未超过临界量。
2.环境风险防范措施及应急要求
（1）选址、总图布置和建筑安全防范措施
技改项目总平面布置、建筑物布局按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）设计，并留有足够的安全防火间距。
技改项目按照设计规范要求合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。
（2）环境风险物质泄漏事故风险防范措施
泄漏事故的防止是输送、使用中最重要的环节，发生泄漏可能引起毒物扩散等一系列重大事故。因此，要做好泄漏事故的防范措施。
· 为了保证废物运输和处置安全，化学品的储存条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并要严格管理。
· 总平面布置要根据功能分区布置，各功能区、装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，利于安全疏散和消防。场地做好排放雨水设施；对于因超温，超压可能引起火灾爆炸危险的设备，都设置自控检测仪表、报警信号及紧急泄压排放设施，以防操作失灵和紧急事故带来的设备超压。
· 采取双回路电源供电。仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设置，采取不间断电源装置供电，事故照明采用带镉、镍电池应急灯照明。根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设置规范》选用电器设备。爆炸和火灾危险环境内可能产生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地措施。建筑构筑物设有防直雷击、防雷电感应、防雷电浸入的设施。
（3）企业应经常检查重油垢清洗剂存放情况，按规定设置建筑构筑物的安全通道，以便紧急状态下时保证人员疏散。设置必要的生产卫生用室、生活卫生用室、医务室和安全教育室，配备必要的劳动保护用品，如防毒面具、防护手套。
（4）水环境风险防范措施
事故状态下废水包括消防废水、事故情况下的雨污水以及泄漏的液体物料。事故废水采用沙包围挡的方式截留在厂区内，事故结束后事故废水由有资质单位清运处理。对污水及雨水总排口设置截断措施，将污染物封堵在厂区内，防止事故状态下污染物通过污水或雨水管道进入周边地表水体。
厂区应设置应急事故水池，水池容积能够达到接收事故状态下的事故废水。
3.突发环境事件应急预案
项目生产过程中产生的事故环境风险往往具有较大的不确定性和后果的较严重性，因此，制定事故发生后应采取的紧急措施和应急方法，对指导项目重大事故风险预防具有十分重要的意义。
建设单位需按照《突发环境事件应急预案管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》、《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法》修改公司突发环境事件应急预案，并报送至当地环境保护部门备案。
4、环境风险评价结论
建设项目在严格执行环境风险防范措施的前提下，项目环境风险可以防控。
八、排污许可制度衔接
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）（生态环境部令 第11号）》，项目应当在启动生产设施或发生实际排污之前实施排污许可分类管理，主动申请排污许可证，做到持证排污。









[bookmark: _Hlk54167917][bookmark: _Toc24863]五、环境保护措施监督检查清单
	内容


要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	地表水环境
	喷漆前清洗、烘干线
	pH、COD、BOD5、SS、
氨氮、总氮、
总磷、动植物油、石油类
	1、 预脱脂、主脱脂均自带油水分离装置；
2、 生产间歇添加絮凝剂；
3、 水槽槽底采用斜底结构并设有集污沟，安装二级过滤装置；
4、 进入园区管网，最终进入第二污水处理厂。
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，同时满足第二污水处理厂现行进水水质要求及协议标准pH：6-9、COD：450mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、氨氮：40mg/L、总磷：5.0mg/L、动植物油：100mg/L、石油类：20mg/L

	声环境
	清洗、烘干生产线
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类标准要求

	固体废物
	清洗喷淋液配制
	清洗剂、防锈剂废包装桶（未沾染）
	供应商回收利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准要求。

	
	水槽过滤装置
	铁屑等
	中频电炉回收利用
	

	
	预脱脂、主脱脂隔油装置
	废矿物油
	交资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）

	
	清洗线絮凝沉淀
	絮凝沉淀物
	
	

	
	清洗喷淋液配制
	清洗剂、防锈剂塑料内衬袋
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	采用分区防渗的措施：清洗共干线所在区域防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

	防沙治沙
	公司属于沙化区范围，经现场调查该公司地面已经硬化，生产设备位于厂房内；技改项目位于现有厂房内，对土地沙化无影响。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	厂区内配备吸附材料、消防器材、等应急设施，成立应急救援指挥领导小组，建立应急预案体系。

	其他环境管理要求
	1、排污口应按相关要求规范化设置；
2、设置相应环境管理人员等。
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六、结论
	项目的建设符合国家和地方产业政策，项目投入使用后，对产生的废水、噪声、固废等均采取了相应的处理及防治措施，可以做到“达标排放”。从环境保护的角度分析，在全面落实本评价提出的各项环保措施的前提下，项目的建设是可行的。
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	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）t/a ①
	现有工程
许可排放量t/a ②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）t/a③
	本项目
排放量（固体废物产生量）t/a④
	以新带老削减量
（新建项目不填）t/a⑤
	项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥
	变化量t/a
⑦

	废气
	颗粒物
	3.233
	4.725
	/
	/
	/
	3.233
	/

	
	SO2
	0
	0.312
	/
	/
	/
	0.312
	/

	
	NOx
	0.041
	0.936
	/
	/
	/
	0.041
	/

	
	VOCs
	0.044
	0.052
	/
	/
	/
	0.044
	/

	废水
	化学需氧量
	0.132
	0.512
	/
	0.0378
	/
	0.1698
	+0.0378

	
	五日生化需氧量
	0.036
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	悬浮物
	0.095 
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮（以N计）
	0.007
	0.045
	/
	/
	/
	/
	/

	
	动植物油类
	0.0004 
	/
	/
	/
	/
	/ 
	/

	
	总磷
	0.001
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	总氮
	0.012
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	0
	/
	/
	0.00026
	/
	0.00026
	+0.00026

	固体废弃物
	炉渣
	271.858
	/
	/
	/
	/
	271.858
	/

	
	废砂
	15.15
	/
	/
	/
	/
	15.15
	/

	
	废浇冒口
	12
	/
	/
	/
	/
	12
	/

	
	金属边角料、金属屑、废钢丸
	992
	/
	/
	/
	/
	992
	/

	
	除尘灰
	205.186
	/
	/
	/
	/
	205.186
	/

	
	生活垃圾
	7.95
	/
	/
	/
	/
	7.95
	/

	
	化粪池污泥
	0.084
	/
	/
	/
	/
	0.084
	/

	
	漆渣
	0.038
	/
	/
	/
	/
	0.038
	/

	
	废漆桶
	0.14
	/
	/
	/
	/
	0.14
	/

	
	废润滑油
	0.02
	/
	/
	/
	/
	0.02
	/

	
	废润滑油桶
	0.02
	/
	/
	/
	/
	0.02
	/
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	废过滤棉
	0.148
	/
	/
	/
	/
	0.148
	/

	
	废活性炭
	2.6
	/
	/
	/
	/
	2.6
	/

	
	废催化剂
	0.004
	/
	/
	/
	/
	0.004
	/

	
	过滤铁屑
	/
	/
	/
	0.0588
	/
	0.0588
	+0.0588

	
	清洗剂、防锈剂包装桶（未沾染）
	/
	/
	/
	0.280
	/
	0.280
	+0.280

	
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.01425
	/
	0.01425
	+0.01425

	
	絮凝沉淀物
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02

	
	沾染清洗剂、防锈剂内衬袋
	/
	/
	/
	0.014
	/
	0.014
	+0.014


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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