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行唐县数据和政务服务局

关于行唐县合润再生资源回收有限公司废旧轮胎综合利用建设项目

生态环境影响报告表的批复
行唐县合润再生资源回收有限公司：

你单位所报河北蓝跃环保科技有限公司编制《行唐县合润再生资源回收有限公司扩建项目生态环境影响报告表》及有关材料已收悉。依据生态环境影响报告表及技术评估结论，经研究审核、依法公示，具体批复如下。
一、主要建设内容及总体要求

该项目位于河北省石家庄市行唐县安香乡南伏流村村南，厂址中心地理坐标为114度27分30.313秒，38度22分42.191秒。项目总投资200万元，其中环保投资20万元，占总投资的10.00%。
该项目分两期建设，一期工程：利用现有厂房，购置切条机2台、切块机2台、610型破胶机1台、磁选机1台、风选器1台、上料箱1台、小振动筛1台，年产胶粉3000吨；二期工程：新建厂房一栋，购置切条机2台、切块机2台、610型破胶机1台、磁选机1台、风选器1台、上料箱1台、小振动筛1台，年产胶粉3000吨。
在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护对策措施的基础上，从环境保护角度，原则同意按照报告表中所列建设项目的内容、地点及采取的环保措施进行建设。

二、该项目生态环境影响报告表连同本批复一并作为工程设计、建设和环境管理的依据。
三、建设单位应认真落实生态环境影响报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放，并重点落实以下污染防治措施。

（一）本项目一期工程废气包括研磨准备、研磨筛分、磁选、旋风分离、包装工序产生的颗粒物及臭气浓度，其中研磨准备、研磨筛分、磁选、包装工序废气经集气罩收集、旋风分离产生 的废气经集气管道收集后由滤芯除尘器处理，以上废气统一由布袋除尘器+二级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；二期工程废气包括研磨准备、研磨筛分、磁选、旋风分离、包装工序产生的颗粒物及臭气浓度，其中研磨准备、研磨筛分、磁选、包装工序废气经集气罩收集、旋风分离产生的废气经集气管道收集后由滤芯除尘器处理，以上废气统一由布袋除尘器+二级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。

有组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2炭黑尘二级标准；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。

无组织废气经加强废气收集，生产车间密闭等措施，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；厂界恶臭浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值。

（二）项目噪声采取基础减振和厂房隔声措施，针对风机采取远离厂界布置，再经距离衰减后，通过以上减噪降噪措施后，一期完成后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准；二期完成后全厂厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。
（三）项目无生产废水产生；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排；设备冷却水循环使用不外排。

（四）带钢圈边角料、废钢丝、废布袋及除尘灰收集后暂存一般固废间，定期外售；活性炭吸附装置产生的废活性炭和废过滤棉、设备维护产生的废润滑油和废润滑油桶，收 集后暂存危废间，定期交由有资质的危废处置单位处置；职工生活垃圾交由环卫部门清运处置。
（五）本项目要严格环境风险事故防范。项目具有潜在的环境风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应建立风险事故应急对策及预案。

四、全厂总量控制指标：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。
五、该项目建设应严格执行“三同时”管理制度，在项目发生实际排污行为前，依法申领排污许可证，项目建成后要依法依规进行竣工环境保护验收。本项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件。
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六、该项目的日常环境监督管理工作由属地环境保护主管部门负责。请你单位接到批复后于3个工作日内将批复原件送石家庄市生态环境局行唐县分局，按规定接受生态环境主管部门的监督检查。
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抄送：石家庄市生态环境局行唐县分局


